Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Główne ustawienia > Eye-Fi

## Eye-Fi

Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi
Decyduje o używaniu lub nie używaniu funkcji przesyłania karty Eye-Fi (w sprzedaży), gdy używasz karty Eye-Fi w tym aparacie.
Symbol [Eye-Fi] wyświetlany jest tylko wtedy, gdy w aparacie zostanie umieszczona karta Eye-Fi.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Eye-Fi] żądany tryb

| Włącz | Używa funkcji przesyłania. Ikona trybu Eye-Fi zmienia się w zależności od trybu komunikacji karty Eye-Fi. : Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości. Nie ma obrazu do przesłania. : Karta Eye-Fi jest w trybie gotowości do przesyłania. : Karta Eye-Fi jest w trybie łączenia. : Karta Eye-Fi przesyła obrazy. : Wystąpił błąd.
| Wyłącz | Nie używa funkcji przesyłania.

Uwagi

- Od listopada 2011 r. karty Eye-Fi są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach Unii Europejskiej.

- Aby uzyskać więcej informacji o karcie Eye-Fi, skontaktuj się bezpośrednio z producentem lub sprzedawcą kart Eye-Fi.

- Karty Eye-Fi można stosować tylko w krajach i regionach, w których zostały zakupione. Można być pociągniętym do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia.

- Karta Eye-Fi posiada funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Nie wkładaj karty Eye-Fi, jeżeli bezprzewodowa sieć LAN jest zabroniona, na przykład na pokładzie samolotu. Jeśli zostanie włożona karta Eye-Fi, ustaw opcję [Tryb samolotowy] na [Włącz] (tylko DSC-HX10V) lub [Eye-Fi] na [Wyłącz] (tylko DSC-HX10). Jeśli funkcja przesyłania karty Eye-Fi jest ustawiona na [Wyłącz], na ekranie pojawia się .

### Transfer danych obrazu przy użyciu karty Eye-Fi

1. Wykonaj nastawienia punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN lub nastawienia kierunku transferu karty Eye-Fi.

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z kartą Eye-Fi.

1. Po zakończeniu nastawień włóż kartę Eye-Fi do aparatu i nagraj obrazy.

Nagrane obrazy są automatycznie przesyłane bezprzewodową siecią LAN do komputera, itp.
Uwagi

- Podczas przesyłania danych obrazu funkcja [Tryb ekonomiczny] nie jest dostępna.

- Gdy wyświetlona jest ikona (błąd), wyjmij kartę Eye-Fi i włóż ją ponownie, lub wyłącz zasilanie aparatu i włącz z powrotem. Jeżeli ikona (błąd) jest nadal wyświetlona, karta Eye-Fi może być uszkodzona. W sprawie szczegółowych informacji, skontaktuj się z Eye-Fi, Inc.

- Komunikacja bezprzewodowej sieci LAN może zostać przerwana przez inne komunikujące się urządzenia. Jeżeli odbiór danych jest niewystarczający, przysuń aparat bliżej do punktu dostępu.

- Niektóre karty Eye-Fi mają tryb „Endless Memory Mode”. Opisywany aparat nie obsługuje „Endless Memory Mode”. Upewnij się, że karty Eye-Fi które wkładasz do tego produktu, mają wyłączoną funkcję „Endless Memory Mode”. Informacje dotyczące ustawienia „Endless Memory Mode” można znaleźć w instrukcji dołączonej do karty Eye-Fi.

Powrót do początku