Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Informacja o położeniu (tylko DSC-HX10V)

## Informacja o położeniu (tylko DSC-HX10V)

Stan triangulacji GPS można sprawdzić. Wybierz funkcję triangulacji w aparacie, gdy wyświetlane są informacje o położeniu.

1. MENU (Informacja o położeniu) na pokrętle sterowania

Informacje o położeniu wyświetlane są na aparacie.
Wskaźniki GPS
Wskaźnik (A) zmienia się zgodnie z siłą odbieranego sygnału GPS, gdy włączona jest funkcja GPS.

Wskaźniki GPS | Stan triangulacji | Odbiór GPS
Brak wskaźnika | Wył | Opcja [Nastaw. GPS] jest ustawiona na [Wyłącz] lub wystąpił błąd.
| Utrudniona | Aparat nie może odnaleźć sygnału GPS, więc nie może uzyskać informacji o położeniu. Użyj aparatu na otwartym obszarze.
| Wyszukiwanie | Szukanie satelitów GPS. Rozpoczęcie triangulacji może trwać kilka minut.
| Triangulacja | Aparat odbiera sygnał GPS i może uzyskać informacje o położeniu. Podczas triangulacji wyświetlana jest szerokość i długość geograficzna (B).

Wskaźniki satelitów i triangulacji
Położenie satelity można sprawdzić na diagramie informacji o położeniu (C). Stan uzyskiwania informacji o satelitach wyświetlany jest na wskaźniku triangulacji (D). Wskaźnik triangulacji zmienia kolor na zielony, gdy triangulacja zakończy się sukcesem.
Uwagi

- Nawet, gdy aparat uzyska informacje z satelitów, triangulacja może zająć więcej czasu lub nie powieść się, w zależności od czasu lub miejsca.

- Nie należy zakrywać czujnika GPS palcem, gdy trwa wyszukiwanie satelitów GPS lub podczas triangulacji. Zmniejsza to czułość czujnika GPS i może spowodować niepowodzenie triangulacji.

Podobny temat
Nastaw. GPS (tylko DSC-HX10V)
GPS (tylko DSC-HX10V)
Powrót do początku