Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Modo Fácil

## Modo Fácil

Sobre Reconhecimento de Cena
Funções de fotografia disponíveis no Modo Fácil (Fotografia)
Permite-lhe fotografar imagens fixas com um número mínimo de funções necessárias.
O tamanho do texto aumenta e os indicadores ficam mais fáceis de ver.

1. Regule o marcador de modo para (Auto inteligente).

1. MENU (Modo Fácil) na roda de controlo

1. [OK]

1. Fotografe com o botão do obturador.

Para terminar o Modo Fácil, MENU [Sair do Modo Fácil]
Sobre Modo Fácil (Visualização)
Quando carrega no botão (Reprodução) no Modo Fácil, o texto do ecrã de reprodução fica maior e mais fácil de ver.
Apagar imagem visualizada presentemente:
Botão / (Apagar) [OK] na roda de controlo
Seleccione entre [1 imag] e [Toda img]:
MENU [Apagar] na roda de controlo modo desejado
Pode apagar a imagem visualizada presentemente com [1 imag] e apagar todas as imagens na variação de data seleccionada ou na memória interna (se seleccionada) com [Toda img].
Usar a função GPS (DSC-HX10V apenas):
Pode seleccionar a definição para [Definição GPS] no ecrã MENU no Modo Fácil.
Para mais detalhes sobre a função, consulte [Definição GPS]. [Detalhes]
MENU [Definição GPS] modo desejado
Seleccione entre o modo [Ligado] e [Deslig].

- [Modo de Visualização] está regulado para [Vista de Data] quando usar um cartão de memória.

- Quando embarcar um avião enquanto a câmara estiver regulada para o Modo Fácil, regule [Definição GPS] para [Deslig].

Nota

- A carga da bateria pode diminuir mais rapidamente porque o brilho do ecrã aumenta automaticamente.

### Sobre Reconhecimento de Cena

Reconhecimento de Cena opera no Modo Fácil. Esta função deixa a câmara reconhecer automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia.

### Funções de fotografia disponíveis no Modo Fácil (Fotografia)

Botão MOVIE (Filme) | Permite-lhe gravar filmes com o respectivo áudio.
Tam. Imagem Fixa | MENU [Tam. Imagem Fixa] na roda de controlo modo desejado Seleccione entre tamanho [Grande] ou [Pequeno].
Definição GPS (DSC-HX10V apenas) | MENU [Definição GPS] na roda de controlo modo desejado Seleccione entre modo [Ligado] ou [Deslig].
Temp. Auto | na roda de controlo modo desejado Seleccione entre modo [Ligado] ou [Deslig].
Flash | na roda de controlo modo desejado Seleccione entre modo [Auto] ou [Desligado].

Tópico Relacionado
Reconhecimento de cena
Definição GPS (DSC-HX10V apenas)
Voltar ao topo