Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Utilizar funções de fotografia > Def. Fotog. Cont./Temp. Autom.

## Def. Fotog. Cont./Temp. Autom.

Foto automática com temporizador de auto-retrato
Pode seleccionar Único (imagem única), Fotografia Contínua ou Bracket como modo de fotografia.

1. Carregue em / (Def. Fotog. Cont./Temp. Autom.) na roda de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com a roda de controlo.

| (Fotografia Única) | A câmara grava uma única imagem sem usar o temporizador automático.
| (Fotografia Contínua) | A câmara fotografa até 10 fotogramas contínuos num burst quando mantém carregado o botão do obturador.
| (Bracket) | A câmara fotografa uma série de 3 imagens cada uma delas com uma definição diferente.
| (10 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 10 segundos. Quando carrega no botão do obturador, a luz do temporizador automático pisca e soa um sinal sonoro até o obturador operar. Para cancelar, carregue novamente .
| (2 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 2 segundos.
| (Auto-retrato Uma Pessoa) | Regula o temporizador automático para temporizador de auto-retrato. Quando a câmara detecta o número especificado de caras, soa um sinal sonoro e o obturador opera 2 segundos mais tarde.
| (Auto-retrato Duas Pessoas)
| (Temporiz. Autom.: Fotog. Cont.) | A câmara fotografa até 10 fotogramas contínuos 10 segundos mais tarde após carregar no botão do obturador.
| (Temporizador Autom. (Bracket)) | A câmara inicia fotografia bracket 10 segundos mais tarde após carregar no botão do obturador.

Sugestões para evitar desfocagem
Se as suas mãos ou corpo mexem quando segura a câmara e carrega no botão do obturador, ocorre “vibração da câmara”.
A vibração da câmara ocorre frequentemente em condições de fraca iluminação ou baixa velocidade do obturador, tais como aquelas encontradas no modo (Retrato Nocturno) ou (Cena Nocturna).
Para reduzir a vibração da câmara, regule o temporizador automático com um atraso de 2 segundos e aperte os seus braços às partes laterais do seu corpo após carregar no botão do obturador.
Notas

- [Flash] está regulado para [Desligado] no modo de fotografia contínua ou bracket.

- Quando [Fotografia Contínua] estiver seleccionado, [Foco], [Equil. br.], e [EV] são ajustados para a primeira imagem e estas definições são também usadas para as outras imagens.

- Quando o nível da bateria está baixo, ou quando a memória interna ou o cartão de memória está cheio, o Burst pára.

- O tamanho de imagem [VGA] será definido enquanto grava na memória interna.

### Foto automática com temporizador de auto-retrato

Aponte a lente para si para que o número seleccionado de caras se reflicta no ecrã. O obturador opera automaticamente. Não mova a sua câmara depois de soar o sinal sonoro.

- Pode também fotografar uma imagem carregando no botão do obturador durante esta operação.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Intervalo Fotografia Contínua
Definições Bracket
Voltar ao topo