Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Înainte de utilizare > Denumirea părţilor componente şi lista pictogramelor afişate pe ecran > Lista de pictograme afişate pe ecran

## Lista de pictograme afişate pe ecran

Lista de pictograme ale modului de fotografiere
Lista de pictograme ale modului de vizualizare
Pictogramele sunt afişate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
Puteţi modifica afişajul ecranului utilizând (Setare afişaj) de pe butonul de comandă.

### Lista de pictograme ale modului de fotografiere

Afişaj | Indicaţie
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate
9 | Numărul de imagini înregistrabile (Dual Rec)
| Modul Eco
| Selectare scenă
| Mod fotografiere
| Pictograma Recunoaştere scenă
| Balansul de alb
| Modul de măsurare
| Efect imagine
| Avertizare asupra vibraţiilor
| Reducere ochi închişi
| Recunoaştere scenă
| Pictogramă de suprapunere
| Interval fotografiere în rafală
| Fotografiere cu variaţia expunerii
| Setare pentru variaţia expunerii
| Indicatorul Sensibilitate detect. zâmbet
1.4 | Scalare zoom

Afişaj | Indicaţie
| Focalizare urmărire
| Blocarea AE/AF
ISO400 | Sensibilitatea ISO
| Timpul de expunere scurt NR
125 | Timp expunere
F3.3 | Deschiderea diafragmei
| Atenuare zgomot vânt
+2.0EV | Valoarea expunerii
| Indicatorul cadrului de identificare în intervalul AF

Afişaj | Indicaţie
| Folderul de înregistrare
96 | Numărul de imagini înregistrabile
CAPTURĂ | Importarea fotografiilor
100Min | Durata înregistrabilă
| Mediul de înregistrare (cardul de memorie, memoria internă)
| Înregistrare istoric GPS (numai pentru modelul DSC-HX10V)
| Direcţie (numai pentru modelul DSC-HX10V)
| Afişarea modului Eye-Fi
| Indicator de avertizare pentru înregistrarea imaginilor statice
| Stare triangulaţie GPS (numai pentru modelul DSC-HX10V)
| Modul bliţului
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
| Sursa luminoasă AF
| Reducerea efectului de ochi roşii
| Efect defocaliz.
| Încărcarea bliţului

Afişaj | Indicaţie
| Temporizatorul
| Mod avion (numai pentru modelul DSC-HX10V)
| Detecţie feţe
| Destinaţie (numai pentru modelul DSC-HX10)
| Efect piele fină
| Nivel ref. microfon
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Indicatorul de supraîncălzire
| Inscripţionare dată
| Cadru de identificare în intervalul AF
| Marcaj măsurare reticul în cruce
| Histogramă
REC Stand-by | Înregistrarea unui film/Film în aşteptare
0:12 | Durata de înregistrare (m:s)

### Lista de pictograme ale modului de vizualizare

Afişaj | Indicaţie
| Energia disponibilă
| Avertisment baterie descărcată
| Dimensiune imagini/Dimensiune imagini panoramice/Calitate
| Mod vizualizare
| Modul Eco
| Setările TransferJet
| Imagini 3D
| Imagini în rafală
| Imaginea principală din grupul de imagini în rafală
| Protejează
| Marcajul Imprimare (DPOF)
| Redarea cu zoom

Afişaj | Indicaţie
101-0012 | Numărul folderului - fişierului
2012-1-1 9:30 AM | Data/ora înregistrării imaginii redate

Afişaj | Indicaţie
| Folderul de redare
12/12 | Numărul imaginii/Numărul de imagini înregistrate în intervalul temporal, folderul selectat
| Mediul de redare (cardul de memorie, memoria internă)
| Afişarea modului Eye-Fi
| Modul bliţului
| Modul de măsurare
| Balansul de alb
C:32:00 | Afişajul de diagnosticare automată
ISO400 | Sensibilitatea ISO

Afişaj | Indicaţie
500 | Timp expunere
+2.0EV | Valoarea expunerii
F3.3 | Deschiderea diafragmei
| Direcţie
| Mod avion (numai pentru modelul DSC-HX10V)
| Informaţii GPS
| Afişarea latitudinii şi longitudinii
| Fişier bază de date plin/Eroare a fişierului bazei de date
| Indicatorul de supraîncălzire
| Redare
| Redare cu viteză variabilă
| Bara de redare
00:00:12 | Contor
| Histogramă
| Volumul

Sus