Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări fotografiere > Zoom imag. clară

## Zoom imag. clară

Scara de zoom totală atunci când este selectată funcţia [Zoom imag. clară] (inclusiv zoom optic de 16×)
[Zoom imag. clară] vă permite să măriţi imaginea la o calitate apropiată de calitatea iniţială a imaginii atunci când realizaţi fotografii.
Aparatul foto măreşte imaginile mai întâi la calitatea iniţială a imaginilor, în funcţie de dimensiunea selectată a imaginilor statice.
Atunci când funcţia [Zoom imag. clară] este setată la [Activat], aparatul foto comută automat la funcţia [Zoom imag. clară] atunci când se depăşeşte intervalul de zoom fără pierderi de calitate iniţială a imaginii.

1. Fixaţi aparatul foto la modul de fotografiere.

1. MENU (Setări) (Setări fotografiere) [Zoom imag. clară] modul dorit

| Dezactivat | Nu utilizează funcţia [Zoom imag. clară].
| Activat | Măreşte imaginile la o calitate apropiată de calitatea iniţială a imaginii, în funcţie de dimensiunea imaginilor. Comută la funcţia [Zoom imag. clară] în intervalul în care este afişat .

Observaţii

- Pentru a mări imaginile în intervalul în care calitatea iniţială a imaginilor poate fi păstrată, setaţi funcţiile [Zoom imag. clară] şi [Zoom digital] la [Dezactivat]. [Detalii]

- Funcţia [Zoom imag. clară] nu este activă în următoarele situaţii:

- În modul Film

- În modul [iFoto panoram. prin balans]

- În modul [Efect imagine]

- În modul [Defocalizare fundal]

- Atunci când funcţia Declanşator zâmbet este activată.

- Atunci când [Temporizator] este setat la [Autoportret o persoană], [Autoportret două persoane] sau la [Temporizator: Foto continuă].

- Atunci când [Setări foto continuă] este setat la [Fotografiere continuă].

- Modul (Corecţie contrejour HDR) sau (Înreg. avansată sport) este selectat în modul Selectare scenă.

- Funcţia Detecţie feţe nu funcţionează în intervalul [Zoom imag. clară].

### Scara de zoom totală atunci când este selectată funcţia [Zoom imag. clară] (inclusiv zoom optic de 16×)

Scările de zoom acceptate diferă în funcţie de dimensiunea imaginii.

Dimensiune imagine | Scara totală de zoom
18M | Aprox. 32×
10M | Aprox. 42×
5M | Aprox. 60×
VGA | Aprox. 244×
16:9(13M) | Aprox. 32×
16:9(2M) | Aprox. 81×

Sus