Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului REC > Fotografiere cu exp. manuală

## Fotografiere cu exp. manuală

Puteţi realiza fotografii cu expunerea preferată setând manual timpul de expunere şi deschiderea diafragmei.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere cu exp. manuală).

1. Apăsaţi de pe butonul de comandă pentru a selecta timpul de expunere, deschiderea diafragmei (valoarea F) sau sensibilitatea ISO. De fiecare dată când apăsaţi centrul butonului de comandă, opţiunea de setat se va modifica.

1. Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta o valoare.

Butonul de comandă | Funcţie
| Mutarea opţiunilor
| Setări timp de expunere, deschidere diafragmă (valoarea F), sensibilitate ISO

- Alegeţi un timp de expunere între 1/1600 şi 30 de secunde.

- Atunci când zoomul este fixat complet la W, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F3,3 sau F8,0 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).
  Atunci când zoomul este fixat complet la T, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F5,9 sau F14 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).

1. Apăsaţi butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Setarea timpului de expunere şi a deschiderii diafragmei (valoarea F)
Diferenţa dintre setările şi expunerea adecvată, stabilită de aparatul foto, apare ca valoare EV pe ecran.
A: Timp expunere/deschidere diafragmă (valoare F)
B: Valoare EV

- 0EV este valoarea pe care aparatul foto o consideră cea mai potrivită.

- Atunci când timpul de expunere este de o secundă sau mai puţin, este indicat prin [”], de exemplu, [1”].

- Dacă setaţi timpul de expunere la o valoare mai mică, se recomandă să utilizaţi un trepied, pentru a împiedica efectul vibraţiei.

- Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, funcţia timp redus cu NR este activată automat, pentru a se reduce interferenţele imaginilor, iar apare pe ecran.

- Dacă alegeţi un timp de expunere redus, procesarea datelor devine mai lentă.

Observaţie

- Dacă setările dvs. nu asigură o expunere corespunzătoare, indicatoarele de setare a valorii de pe ecran se vor aprinde intermitent atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Puteţi realiza fotografii în aceste condiţii, dar se recomandă să reglaţi din nou expunerea.

Subiect corelat
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC
Sus