Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Непрерыв. Съемка/Автоспуск

## Непрерыв. Съемка/Автоспуск

Автоматическая съемка с таймером самозапуска
Вы можете выбрать для съемки одиночный режим (одно изображение), режим непрерывной съемки или режим брекетинга.

1. Нажмите кнопку / (Непрерыв. Съемка/Автоспуск) на колесике управления.

1. Выберите нужный режим с помощью колесика управления.

| (Покадровая Съемка) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка без использования таймера самозапуска.
| (Непрерывная Съемка) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет серийную съемку до 10 кадров в одной серии.
| (Брекетинг) | Фотоаппарат выполняет съемку серии из 3 изображений с различными установками для каждого из них.
| (10 сек) | Установка таймера самозапуска на 10-секундную задержку. При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера самозапуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены нажмите кнопку еще раз.
| (2 сек) | Установка таймера самозапуска на 2-секундную задержку.
| (Автопортрет одного чел.) | Установка таймера самозапуска в положение таймера автоспуска. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автопортрет двух человек)
| (Автоспуск: Непрерыв. Съемка) | Фотоаппарат выполняет серийную съемку 10 кадров через 10 секунд после нажатия кнопки затвора.
| (Автоспуск (Брекетинг)) | Фотоаппарат начинает выполнять съемку в режиме брекетинга через 10 секунд после нажатия кнопки затвора.

Рекомендации по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Дрожание фотоаппарата часто возникает в условиях слабого освещения или при низкой скорости затвора, например, в режиме (Ночной Портрет) или (Ночная Сцена).
Чтобы уменьшить дрожание фотоаппарата, установите таймер самозапуска на 2-секундную задержку и плотно прижмите руки к туловищу после нажатия на кнопку затвора.
Примечания

- В режиме непрерывной съемки или в режиме брекетинга опция [Вспышка] устанавливается в положение [Выкл].

- В случае выбора опции [Непрерывная Съемка] параметры [Фокус], [Баланс белого] и [EV] регулируются для первого фотоснимка, и эти установки также используются для других фотоснимков.

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- Размер изображения [VGA] будет установлен во время записи во внутренней памяти.

### Автоматическая съемка с таймером самозапуска

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы на экране отобразилось выбранное число лиц. Затвор сработает автоматически. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также, нажимая кнопку затвора во время этой операции.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Интервал Непрер. Съемки
Установки брекетинга
В начало страницы