Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Фокус

## Фокус

Фокусировка на объектах вблизи края экрана
Вы можете изменить метод фокусировки. Используйте меню, когда трудно получить надлежащий фокус в режиме автоматической фокусировки.
Режим AF устанавливается для функции “Автофокусировка” (AФ), при которой фокусировка регулируется автоматически.
Рамка искателя выбранного диапазона АФ появится на экране.

1. MENU (Фокус) нужный режим

| (Мульти АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект съемки во всем диапазоне рамки искателя. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину, вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка. Если функция распознавания лиц активна, автофокусировка выполняется с приоритетом на лица.
| (Центр АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект, расположенный в центре рамки искателя. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения.
| (Точка АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на очень малый объект или узкую область. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения. Держите фотоаппарат устойчиво, чтобы объект съемки не выходил за пределы рамки искателя диапазона АФ.

Примечания

- При использовании следующих функций рамка искателя диапазона АФ отключается, а вместо нее появляется пунктирная линия. В этом случае фотоаппарат выполняет фокусировку на объекты, находящиеся в центре экрана.

- Функции увеличения, за исключением оптического увеличения

- Подсветка AФ

- Если активирована функция следящей фокусировки, фотоаппарат будет выполнять фокусировку с приоритетом на объекте, за которым выполняется слежение.

### Фокусировка на объектах вблизи края экрана

Если объект находится вне фокуса, выполните следующее:

1. Перекомпонуйте кадр таким образом, чтобы объект находился в центре искателя диапазона автофокусировки (A), и нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки на объекте (блокировка АФ).

1. Когда индикатор блокировки АЭ/АФ (B) прекратит мигать и останется включенным, вернитесь к полностью скомпонованному кадру и нажмите кнопку затвора до упора вниз.

- До тех пор пока кнопка затвора не будет нажата полностью, эту процедуру можно будет повторять столько раз, сколько необходимо.

Смежная тема
Следящая фокусировка
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы