Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Съемка с ручной экспозиц.

## Съемка с ручной экспозиц.

Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

1. Нажмите кнопку на колесике управления для выбора скорости затвора, диафрагмы (значения F) или скорости ISO. При каждом нажатии на центр колесика управления устанавливаемый пункт будет изменяться.

1. Поверните колесико управления для выбора значения.

Колесико управления | Функция
| Перемещение пунктов
| Установки скорости затвора, диафрагмы (значения F), скорости ISO

- Выберите скорость затвора от 1/1600 секунд до 30 секунд.

- Если увеличение установлено полностью в сторону W, можно выбрать значение диафрагмы F3,3 или F8,0 (при использовании с фильтром внутренней нейтральной плотности).
  Если увеличение установлено полностью в сторону T, можно выбрать значение диафрагмы F5,9 или F14 (при использовании с фильтром внутренней нейтральной плотности).

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (величины F)
Разница между настройкой и надлежащей экспозицией, определенной фотоаппаратом, появится на экране в виде значения EV.
A: Скорость затвора/диафрагма (значение F)
B: Значение EV

- 0EV представляет собой значение, определенное фотоаппаратом как наиболее подходящее.

- Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, она отображается при помощи [”], например, [1”].

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если скорость затвора становится ниже определенного значения, то для уменьшения искажения изображения автоматически активируется функция медленного срабатывания затвора NR, и на экране появляется индикация .

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Примечание

- Если с помощью выбранных Вами установок не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров установки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях Вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы