Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Enkelt läge

## Enkelt läge

Angående scenigenkänning
Tagningsfunktioner som går att använda i det enkla läget (tagning)
Används för att ta stillbilder på enklast möjliga sätt.
Texten blir större och indikatorerna blir lättare att se.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent autojustering).

1. MENU (Enkelt läge) på styrratten

1. [OK]

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avsluta det enkla läget: MENU [Avsluta det enkla läget]
Angående det enkla läget (uppspelning)
När man trycker på (uppspelning)-knappen i det enkla läget blir texten på uppspelningsskärmen större och lättare att läsa.
För att radera den bild som visas för tillfället:
/ (radera)-knappen [OK] på styrratten
För att välja mellan [1 bild] och [Alla]:
MENU [Radera] på styrratten önskat läge
Det går att radera antingen den bild som visas för tillfället med hjälp av [1 bild], eller alla bilder inom valt datumområde eller i internminnet (när det används) med hjälp av [Alla].
För att använda GPS-funktionen (gäller endast DSC-HX10V):
Punkten [GPS] går att ställa in på MENU-skärmen i det enkla läget.
Se [GPS] för närmare detaljer om den funktionen. [Mer information]
MENU [GPS] önskat läge
Välj antingen [På] eller [Av].

- Punkten [Visningssätt] ställs in på [Datumvisning] när ett minneskort används.

- Om du går ombord på ett flygplan med kameran inställd på det enkla läget, så ställ in punkten [GPS] på [Av].

Observera

- Det kan hända att batteriströmmen förbrukas fortare eftersom skärmens ljusstyrka automatiskt höjs.

### Angående scenigenkänning

Scenigenkänning fungerar även i det enkla läget. Denna funktion används för att låta kameran upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder automatiskt.

### Tagningsfunktioner som går att använda i det enkla läget (tagning)

MOVIE (film)-knappen | Används för att spela in filmer med ljud.
Stillbildsstorlek | MENU [Stillbildsstorlek] på styrratten önskat läge Välj mellan [Stor] och [Liten].
GPS (gäller endast DSC-HX10V) | MENU [GPS] på styrratten önskat läge Välj mellan [På] och [Av].
Självutlösare | på styrratten önskat läge Välj mellan [På] och [Av].
Blixt | på styrratten önskat läge Välj mellan [Auto] och [Av].

Se även
Scenigenkänning
GPS (gäller endast DSC-HX10V)
Tillbaka till överst