Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Фокус

## Фокус

Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана
Метод фокусування можна змінити. Скористайтеся меню, якщо у режимі автофокуса складно налаштувати потрібний фокус.
AF означає «автофокус» – функція, яка дозволяє автоматично налаштувати фокус.
На екрані відобразиться вибрана рамка шукача діапазону автофокуса.

1. MENU (Фокус) потрібний режим

| (Мульти AF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті в усіх діапазонах рамки шукача. Під час натискання кнопки спуску до половини в режимі фотозйомки, навколо зони фокусування відобразиться зелена рамка. Якщо увімкнено функцію розпізнавання обличчя, режим автофокуса працює з перевагою для обличчя.
| (Центр АF) | Автоматично здійснюється фокусування на об’єкті, що знаходиться у центрі рамки шукача. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення.
| (Точковий AF) | Автоматично здійснюється фокусування на надзвичайно маленьких об’єктах або дуже вузьких ділянках. Використання разом із функцією фіксації автофокуса дає можливість вибирати потрібну композицію зображення. Міцно зафіксуйте фотоапарат, щоб об’єкт не вийшов за межі рамки шукача діапазону автофокуса.

Примітки

- У разі використання функцій, перелічених нижче, рамка шукача діапазону автофокуса стає неактивною і відображається пунктирною лінією. У такому випадку фотоапарат здійснює фокусування на об’єктах у центрі екрана.

- Функції масштабування, окрім оптичного

- Підсвітка для автофокуса

- Якщо увімкнено функцію стеження фокуса, фотоапарат фокусується із пріоритетом на об’єкті стеження.

### Фокусування на об’єкті, розташованому біля краю екрана

Якщо об’єкт перебуває поза областю фокусування, зробіть таке:

1. Змініть композицію знімка таким чином, щоб розташувати об’єкт у центрі рамки шукача діапазону автофокуса (A), і натисніть кнопку спуску до половини, щоб здійснити фокусування на об’єкті (фіксація автофокуса).

1. Коли індикатор фіксації автоматичної експозиції/автофокуса (B) перестає блимати, але продовжує світитися, поверніться до попередньої композиції кадру і натисніть до кінця кнопку спуску.

- Доки кнопку спуску не буде натиснуто до кінця, цю процедуру можна повторювати довільну кількість разів.

Пов’язані розділи
Фокус, що стежить
Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису
Нагору