Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Спрощений режим

## Спрощений режим

Про режим розпізнавання сцени
Функції зйомки, доступні в режимі простої зйомки (зйомка)
Дозволяє робити фотознімки, використовуючи мінімум потрібних функцій.
Розмір тексту збільшиться, і індикатори стане краще видно.

1. За допомогою диска перемикання режимів виберіть (Інтелект. авторег.).

1. MENU (Спрощений режим) на диску керування

1. [OK]

1. Здійснюйте зйомку за допомогою кнопки спуску.

Для виходу зі спрощеного режиму натисніть MENU [Вихід зі спрощен. режиму]
У режимі простого перегляду (перегляд зображень)
Якщо у режимі простого перегляду натиснути кнопку (відтворення), текст на екрані відтворення стає більшим і можна легше розгледіти індикатори.
Видалення поточного зображення:
/ (видалення) [OK] на диску керування
Вибір з-поміж пунктів [1 зобр.] та [Всі]:
MENU [Видалити] на диску керування потрібний режим
Поточне зображення можна видалити за допомогою параметра [1 зобр.], а усі зображення у вибраному часовому діапазоні або у внутрішній пам’яті (якщо вибрано) можна видалити за допомогою параметра [Всі].
Використання функції GPS (лише DSC-HX10V):
Для пункту [Налашт. GPS] можна вибрати налаштування на екрані МЕНЮ в режимі простої зйомки.
Детальніше про цю функцію читайте в розділі [Налашт. GPS]. [Додатково]
MENU [Налашт. GPS] потрібний режим
Виберіть для режиму значення [Увімк.] або [Вимк.].

- У разі використання карти пам’яті для пункту [Режим перегляду] встановлено режим [Перегляд за датою].

- Якщо під час посадки в літак на фотоапараті ввімкнено спрощений режим, встановіть у пункті [Налашт. GPS] значення [Вимк.].

Примітка

- Заряд батареї може використовуватись набагато швидше, оскільки яскравість екрана автоматично збільшиться.

### Про режим розпізнавання сцени

Функція розпізнавання сцени працює в режимі простої зйомки. Ця функція дозволяє автоматично розпізнати умови зйомки і відзняти зображення.

### Функції зйомки, доступні в режимі простої зйомки (зйомка)

Кнопка MOVIE (відеозйомка) | Зйомка відео зі звуковим супроводом.
Розмір фотозн. | MENU [Розмір фотозн.] на диску керування потрібний режим Виберіть між пунктами [Великий] або [Малий].
Налашт. GPS (лише для DSC-HX10V) | MENU [Налашт. GPS] на диску керування потрібний режим Виберіть між режимами [Увімк.] або [Вимк.].
Автоспуск | на диску керування потрібний режим Виберіть між режимами [Увімк.] або [Вимк.].
Спалах | на диску керування потрібний режим Виберіть між режимами [Авто] або [Вимк.].

Пов’язані розділи
Розпізнавання сцен
Налашт. GPS (лише для DSC-HX10V)
Нагору