Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Налашт. GPS (лише для DSC-HX10V)

## Налашт. GPS (лише для DSC-HX10V)

Перевірка стану тріангуляції та напрямку зйомки
Вбудована функція GPS і сенсор напрямку фотоапарата дозволяє отримати інформацію про місцезнаходження або про напрям зйомки та записує цю інформацію на зображеннях.
За допомогою програмного забезпечення «PlayMemories Home» можна імпортувати фотографії та відеофайли із записаною інформацією про місцезнаходження та напрям зйомки на комп’ютер та переглядати їх із картою, на якій позначено місця зйомки. Докладніше про програму див. у розділі «PlayMemories Home Help Guide».

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Налашт. GPS] потрібний режим

| Увімк. | Сенсор напрямку GPS увімкнено.
| Вимк. | Сенсор напрямку GPS вимкнено. Із цим значенням відомості про місцеперебування та напрямок не записуються.

Отримання сигналу GPS

- В приміщенні або поблизу високих будівель неможливо виконати тріангуляцію належним чином. Зробіть знімок фотоапаратом на відкритому просторі та увімкніть його ще раз.

- Якщо піктограма тріангуляції не з’являється навіть після того, як ви зачекали декілька хвилин, можливо, ви знаходитесь у місці, де сигнал GPS слабкий або його неможливо отримати. Почніть знімати у поточному місці або перейдіть на відкриту місцевість. Якщо ви зніматимете у поточному місці, інформацію про розташування записано не буде.

Примітки

- Напрям зйомки не записується під час зйомки відео.

- На час зльоту і посадки літака встановлюйте для параметра [Режим польоту] значення [Увімк.].

- Використовуйте функцію GPS згідно з правилами розташування, у якому ви перебуваєте, чи відповідно до ситуації.

- Під час використання функції GPS вперше або через тривалий час невикористання отримання інформації про місцезнаходження може тривати від декількох десятків секунд до декількох хвилин. Тривалість тріангуляції можна скоротити, використавши допоміжні дані GPS. [Додатково]

- Інформація про напрям зйомки, отримана цим фотоапаратом, ґрунтується на відношенні до розташування північного магнітного полюсу (за напрямком стрілки компаса).

- Якщо фотоапарат знаходиться поблизу магніту або металу, це може негативно вплинути на роботу сенсора напрямку. Якщо це можливо, тримайте фотоапарат подалі від магнітів і металевих предметів.

- Правильні дані про напрямок зйомки можуть не записатись або не відобразитись у таких випадках:

- біля будівель, пішохідних мостів, металевих мостів, транспортних засобів, металевих веж;

- біля електричних пристроїв, наприклад телевізорів, гучномовців, холодильників, мобільних телефонів, навушників;

- біля металевих столів або стільців тощо.

- Інформація про напрямок мінятиметься, якщо фотоапарат спрямовано вгору.

- Не закривайте пальцем сенсор GPS під час пошуку супутників та під час проведення тріангуляції. Це зменшить чутливість сенсора GPS, та може виникнути помилка тріангуляції.

### Перевірка стану тріангуляції та напрямку зйомки

Індикатор змінюється відповідно до потужності отриманого сигналу GPS, коли увімкнено функцію GPS. Стан тріангуляції можна також перевірити, використовуючи [Інформ. про місцезнаходж.]. [Додатково]
Напрям зйомки можна перевірити за допомогою піктограми напрямку, відображеної на екрані.

Стан тріангуляції | Індикатори GPS | Стан отримання сигналу GPS
Вимкнено | Індикатор відсутній | Для параметра [Налашт. GPS] встановлено значення [Вимк.] або сталася помилка.
Утруднені умови |  | Фотоапарат не може отримати сигнал GPS і тому не може визначити місцезнаходження. Використовуйте фотоапарат на відкритому просторі.
Пошук |  | Пошук супутників GPS. Для запуску тріангуляції може знадобитися кілька хвилин.
Тріангуляція |  | Фотоапарат отримує сигнал GPS та може визначити місцезнаходження об’єкта.

Пов’язані розділи
Інформ. про місцезнаходж. (лише для DSC-HX10V)
Дод. дані GPS (лише для DSC-HX10V)
Автоналашт. год. (лише для DSC-HX10V)
Автоналашт. обл. (лише для DSC-HX10V)
Функція GPS (лише для DSC-HX10V)
Нагору