Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Priorita clony při pořiz.snímků

## Priorita clony při pořiz.snímků

Množství světla procházejícího objektivem můžete nastavit ručně.

1. Nastavte volič režimů na (Priorita clony při pořiz.snímků).

1. Stiskněte kolečko jog dial.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte clonu (hodnotu F).

- Clonu (hodnotu F) můžete vybírat v rozmezí F 2,8 až F 8,0. (Když otočíte páčku W/T (transfokace) na stranu T, minimální clona (hodnota F) se zvýší.)

- Rychlost závěrky je automaticky nastavena v rozmezí od 1/2000 až 8 sekund.

- Kolečkem jog dial můžete provést nastavení EV nebo ISO.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Poznámka

- Když svými nastaveními nezískáte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. I za takových podmínek můžete snímat, ale doporučuje se blikající hodnoty nastavit znovu.

O prioritě clony
Čím nižší je clona (hodnota F), tím širší je otvor, kterým světlo prochází. Hloubka ostrosti se zmenší a všechno kromě objektu v krátkém dosahu bude rozmazáno. To je vhodné například pro portréty atd.
Čím vyšší clona (hodnota F), tím menší otvor, kterým světlo prochází. Jak objekty relativně blízko, tak i ty relativně daleko od objektivu budou ostré. To je vhodné například pro krajiny atd.
Příbuzné téma
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru