Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech

## Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech

Funkce dostupné v nahrávacích režimech
Funkce dostupné ve volbě scény
Funkce dostupné v obrazovém efektu
V následující tabulce označuje zaškrtnutí funkci, kterou lze změnit, a — označuje funkci, kterou nelze změnit. Ikony pod [Samospoušť] a [Blesk] označují dostupné režimy.

### Funkce dostupné v nahrávacích režimech

| Blesk | Samo- spoušť | Detek- ce obliče- jů | Zamě- řené ostření | Nasta- vení kontin. snímání | Kreativní fotografie | EV | ISO | Auto- matické ostření | Ruční ostření
|  |  |  |  | * |  |  | — |  | —
|  |  |  |  | — |  |  | — |  | —
|  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — | — |  |  |
|  | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  |  |  |  | — | — |  | — |  |
|  | — | — | — | — | — |  | — |  |
|  | — | — | — | — | — |  | — |  |

* [Řada] nelze vybrat.

### Funkce dostupné ve volbě scény

| Blesk | Samo- spoušť | Detek- ce obliče- jů | Zamě- řené ostření | Nasta- vení kontin. snímání | EV | ISO | Auto- matické ostření | Ruční ostření
|  |  | * |  |  |  | — |  | —
|  |  | * |  | — |  | — |  | —
|  |  | * |  |  |  | — |  | —
|  |  |  |  | — |  | — |  | —
|  |  | — | — |  |  | — |  |
|  |  |  |  | — | — | — |  |
|  |  |  |  | — |  | — |  | —
|  |  | — | — | — |  | — |  |
|  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | — | — | — |  | — | — |
|  | — |  |  |  |  |  |  |

* [Vyp.] nelze vybrat pro [Detekce obličejů].
Poznámka

- Když jsou výše uvedené režimy snímání zaregistrovány a obnoveny v MR (Režim obnovení paměti), podmínky pro to, zda nastavení lze změnit nebo ne, zůstávají stejné jako v předchozí tabulce.

### Funkce dostupné v obrazovém efektu

| Blesk | Samo- spoušť | Detek- ce obliče- jů | Zamě- řené ostření | Nasta- vení kontin. snímání | EV | ISO | Auto- matické ostření | Ruční ostření
|  |  |  |  | — | — | *2 |  |
|  |  |  |  | — | — | *2 |  |
|  |  | — | — | — |  | *2 | — | —
|  |  |  |  | *1 |  | *2 |  |
|  |  |  |  | *1 |  | *2 |  |
|  |  |  |  | *1 |  | *2 |  |
|  |  |  |  | *1 |  | *2 |  |
|  |  |  |  | — |  | *2 |  |
|  |  |  |  | — |  | *2 |  |

*1 [Řada] nelze zvolit.
*2 Nelze vybrat nastavení ISO vyšší než [ISO2000].
Zpět nahoru