Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Fotogr. s ručním nastav. expoz.

## Fotogr. s ručním nastav. expoz.

Když ručně nastavíte rychlost závěrky a hodnotu clony, můžete snímat se svou oblíbenou expozicí.

1. Nastavte volič režimů na (Fotogr. s ručním nastav. expoz.).

1. Stisknutím kolečka jog dial vyberte rychlost závěrky, clonu (hodnotu F) nebo rychlost ISO.

- Při každém stisku kolečka jog dial se nastavovaná položka změní.

- Pokud chcete nastavit ostření ručně, nejprve vyberte (Pružné bodové zaostř.) nebo (ruční ostření) a pak zaostřete.

1. Kolečkem jog dial vyberte rychlost závěrky a clonu (hodnotu F).

Kolečko jog dial | Funkce
| Posun položek
| Nastavení rychlosti závěrky, clony (hodnota F) nebo rychlosti ISO.

1. Stiskněte tlačítko spouště a pořiďte snímek.

Nastavení rychlosti závěrky a clony (hodnota F).
Rozdíl mezi nastaveními a správnou expozicí stanovenou fotoaparátem se objeví na obrazovce jako hodnota EV.
A: Hodnota rychlosti závěrky
B: Hodnota clony
C: EV

- 0EV je hodnota stanovená fotoaparátem jako nejvhodnější.

- Když je rychlost závěrky jedna sekunda nebo pomalejší, bude rychlost závěrky označena [˝], například [1˝].

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Když bude rychlost závěrky nižší než jistá hodnota, automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR sloužící k redukci šumu a na displeji se objeví .

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

Poznámky

- V režimu snímání s ruční expozicí nelze vybrat [Auto] pro [ISO].

- Když svými nastaveními nezískáte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. V této situaci sice můžete snímat, ale doporučuje se přenastavení expozice.

- Pokud je citlivost ISO nastavena na 4000 nebo vyšší, nemůžete použít rychlost závěrky nižší než je 1/4 sekundy. Pokud chcete použít rychlost závěrky nižší než 1/4 sekundy, nastavte citlivost ISO na 3200 nebo nižší.

Příbuzné téma
ISO
EV
Automatické ostření
Ruční ostření
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru