Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Upozornění/O fotoaparátu > O fotoaparátu > GPS (pouze DSC-HX200V)

## GPS (pouze DSC-HX200V)

GPS

- Jelikož se poloha družic GPS stále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec. Záleží na místě a času, kdy fotoaparát používáte.

- „GPS“ je systém k určování zeměpisné polohy triangulací rádiových signálů z družic GPS. Nepoužívejte fotoaparát na místech, kde jsou rádiové signály blokovány nebo odráženy, například na stinných místech obklopených budovami nebo stromy atd. Používejte fotoaparát na místech s volnou oblohou.

- Na některých místech nebo v některých situacích, kdy fotoaparát nezachytí rádiové signály z družic GPS, možná nepůjde získat informace o poloze.

- V tunelech, uvnitř budov nebo ve stínu budov.

- Mezi vysokými budovami nebo v úzkých ulicích obklopených budovami.

- Na místech pod zemí, místech obklopených hustými stromy, pod vysokými mosty nebo na místech, kde se vytváří magnetické pole, například v blízkosti kabelů vysokého napětí.

- V blízkosti zařízení, která produkují rádiové signály ve stejném frekvenčním pásmu jako fotoaparát: v blízkosti mobilních telefonů v pásmu 1,5 GHz atd.

Chyby při triangulaci

- Pokud se přesunete na jiné místo hned po zapnutí fotoaparátu, může to fotoaparátu trvat o něco déle, než začne triangulaci, než když byste zůstali na stejném místě.

- Chyba způsobená polohou družic GPS
  Fotoaparát automaticky trianguluje aktuální polohu, když fotoaparát obdrží rádiové signály ze 3 nebo více družic GPS. Chyba triangulace povolená družicemi GPS je asi 30 m. Skutečná chyba triangulace může být větší. Záleží na prostředí nebo místě. V takovém případě nemusí být vaše skutečná poloha totožná s polohou na mapě určenou na základě informací GPS. Družice GPS jsou řízeny ministerstvem obrany USA a stupeň přesnosti může být změněn záměrně.

- Chyba v průběhu triangulačního procesu
  Fotoaparát získává informace o poloze periodicky. Mezi dobou obdržení informací o poloze a dobou nahrání těchto informací na snímek je malý časový rozdíl, proto nemusí být skutečné místo nahrávky zcela přesně totožné s polohou na mapě založenou na informacích GPS.

Omezení používání GPS na palubě letadla

- Při vzlétání a přistávání letadla nastavte [Režim letadlo] na [Zap.]. (pouze DSC-HX200V)

- Pokud nechcete informace o poloze a směru zaznamenávat, nastavte [Nastavení GPS] na [Vyp.].

Další omezení

- GPS používejte podle předpisů místa nebo situace.

Systém zeměpisných souřadnic

- Používá se systém zeměpisných souřadnic „WGS-84“.

Zpět nahoru