Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > ISO

## ISO

Upraví světelnou citlivost, když má fotoaparát ve volbě scény nastaveno snímání s ruční expozicí, automatický program nebo [Pokročilé snímání sportu].
Pomocí ovládacího tlačítka upraví citlivost v režimu ručního nastavení expozice. V režimu videa je [ISO] napevno nastaveno na [Auto]. Nastavení nelze měnit.

1. Stisknutím kolečka jog dial vyberte citlivost ISO.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte požadovanou hodnotu.

| (Auto) | Automaticky nastaví citlivost ISO.
| /////// | Rozmazání snímku na tmavých místech nebo s pohybujícími se objekty lze snížit zvýšením citlivosti ISO (zvolením vyššího čísla). Nastavení ISO vyšší než [ISO4000] jsou dosažena pomocí technologie jasného obrazu a snímání v sérii s překládáním.

Číslo ISO ve výše uvedené tabulce uvádí zástupnou hodnotu.
Otočením kolečka jog dial zvýšíte nebo snížíte citlivost ISO o 1/3 následovně:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Nastavení citlivosti ISO (Doporučený index expozice)
Citlivost ISO je míra rychlosti obrazového snímače záznamového média, s jakou reaguje na světlo. I když je expozice stejná, snímky se liší podle citlivosti ISO.
Vysoká citlivost ISO
Nahraje jasný snímek i v tmavém prostředí a redukuje rozmazání zvýšením rychlosti závěrky.
Snímky však mají sklon k vyššímu šumu.
Nízká citlivost ISO
Zaznamenává obrázek s hladšími přechody.
Je-li však expozice nedostatečná, snímek může být tmavší.
Poznámky

- Když je citlivost ISO nastavena na [ISO4000] nebo vyšší, bude záznam snímku trvat nějakou dobu, protože fotoaparát snímek překládá. S těmito nastaveními nepracuje blesk.

- Když je fotoaparát nastaven na snímání s ruční expozicí, nelze vybrat [Auto]. [ISO 100] je výchozí nastavení.

- Když je režim snímání nastaven na sérii nebo řadu, můžete vybírat pouze mezi [Auto], [ISO 100] až [ISO 800]

Příbuzné téma
Používání kolečka jog dial
Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru