Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Kontrola ručního ostření

## Kontrola ručního ostření

Když v ručním ostření stisknete tlačítko FOCUS, zobrazení se asi 7krát zvětší, abyste mohli zaostření zkontrolovat.

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na MF.

1. Stisknutím tlačítka FOCUS snímek zvětšíte.

Při každém stisku tlačítka FOCUS se změní rozsah transfokace následovně:
Plné zobrazení asi 7× plné zobrazení

1. Potvrďte a zaostřete.

1. Stisknutím spouště nadoraz pořídíte snímek.

Kontrola ručního ostření se ukončí, když stisknete spoušť napůl.
Poznámky

- Rychlost závěrky a hodnotu expozice nelze změnit, když pracuje kontrola ručního ostření. Těsně před snímáním se změří světlo znovu a nastaví se expozice.

- Snímek se zobrazí se správným jasem bez ohledu na určenou expozici. Kompenzace expozice není zohledněna na zobrazeném snímku, ale objeví se na nahraném snímku.

- Při zvětšeném zobrazení můžete stisknutím tlačítka spouště pořizovat snímky, ale fotoaparát zaznamená celý zobrazený snímek.

- Funkce detekce obličejů a snímání úsměvu nelze používat.

Zpět nahoru