Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > EV

## EV

Expozici lze upravit ručně v krocích po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV.

1. Stisknutím kolečka jog dial vyberte nastavení EV.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte požadované nastavení EV.

Nastavení expozice pro lépe vypadající snímky
A: Přeexponováno (příliš mnoho světla)
B: Správná expozice
C: Podexponováno (příliš málo světla)

- Když je pořízený snímek přeexponován, upravte [EV] na stranu mínus.

- Když je pořízený snímek podexponován, upravte [EV] na stranu plus.

Poznámka

- Při fotografování objektu za extrémně jasných nebo tmavých podmínek nebo s použitím blesku nemusí být úprava expozice účinná.

Příbuzné téma
Používání kolečka jog dial
Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech
Zpět nahoru