Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Positionsoplysninger (kun DSC-HX200V)

## Positionsoplysninger (kun DSC-HX200V)

GPS-trianguleringsstatussen kan kontrolleres. Indstil kameraet til at foretage triangulering, når stedoplysningerne vises.

1. MENU (Positionsoplysninger) på kontrolknappen

Stedoplysningerne vises på dit kamera.
GPS-indikatorer
Indikatoren (A) ændres i henhold til styrken af GPS-signalmodtagelsen, når GPS er aktiveret.

GPS-indikatorer | Trianguleringsstatus | GPS-modtagelsesstatus
Ingen indikator | Fra | [GPS-indstilling] er indstillet til [Fra] eller der opstod en fejl.
| Svær | Kameraet kan ikke finde noget GPS-signal, og derfor kan det ikke indhente stedinformationen. Brug kameraet på et åbent sted.
| Søger | Søger efter GPS-satellitter. Det kan tage adskillige minutter at starte triangulering.
| Triangulerer | Kameraet modtager et GPS-signal og kan indhente stedinformation. Breddegraden og længdegraden (B) vises ved triangulering.

Satellit- og trianguleringsindikatorer
Satellittens position kan kontrolleres på stedoplysningsskærmbilledet (C). Statussen for satellitoplysningsindhentningen vises på trianguleringsindikatoren (D). Trianguleringsindikatoren bliver grøn, når trianguleringen er vellykket gennemført.
Bemærkninger

- Selvom kameraet indhenter oplysninger fra satellitter, kan trianguleringen tage noget tid og eventuelt mislykkes afhængigt af tiden og stedet.

- Dæk ikke for GPS-sensoren med fingeren, når kameraet søger efter GPS-satellitter eller ved triangulering. Dette forringer følsomheden af GPS-sensoren, og trianguleringen kan mislykkes.

Relateret emne
GPS-indstilling (kun DSC-HX200V)
GPS (kun DSC-HX200V)
Tilbage til top