Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af en optagetilstand for stillbilleder > Optag. m. manuel eksponering

## Optag. m. manuel eksponering

Du kan optage med din foretrukne eksponering ved at indstille lukkerhastigheden og blændeværdien manuelt.

1. Sæt funktionsvælgeren til (Optag. m. manuel eksponering).

1. Tryk på jog-hjulet for at vælge lukkerhastigheden, blænden (F-værdien) eller ISO-hastigheden.

- Hver gang du trykker på jog-hjulet, ændres det punkt, som indstilles.

- For at indstille fokus manuelt skal du først vælge (Fleksibelt spot-AF) eller (Manuel fokus) og derefter justere fokuseringen.

1. Vælg lukkerhastigheden og blænden (F-værdien) vha. jog-hjulet.

Jog-hjul | Funktion
| Flytning af punkter
| Indstillinger for lukkerhastighed, blænde (F-værdi) eller ISO-hastighed

1. Tryk på udløserknappen for at optage billedet.

Indstilling af lukkerhastigheden og blænden (F-værdi)
Forskellen mellem indstillingerne og den korrekte eksponering, der bedømmes af kameraet, vises som en EV-værdi på skærmen.
A: Lukkerhastighedsværdi
B: Blændeværdi
C: EV

- 0EV er den værdi, kameraet har bedømt som bedst egnet.

- Når lukkerhastigheden er et sekund eller langsommere, angives lukkerhastigheden med [˝], f.eks. [1˝].

- Når du nedsætter lukkerhastigheden, anbefales det at bruge et kamerastativ for at forhindre effekten af vibrationer.

- Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en vis hastighed, aktiveres NR langsom lukker-funktionen automatisk for at reducere billedstøj, og vises på skærmen.

- Hvis du vælger langsomme lukkerhastigheder, tager det tid at behandle dataene.

Bemærkninger

- [Auto] kan ikke vælges for [ISO] i tilstanden Optagelse med manuel eksponering.

- Hvis der ikke opnås korrekt eksponering vha. dine indstillinger, blinker indikatorerne for indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan optage i denne tilstand, men genjustering af eksponeringen anbefales.

- Hvis ISO-følsomheden er indstillet til 4000 eller højere, kan du ikke anvende en lukkerhastighed, der er langsommere end 1/4 sekund. For at anvende en lukkerhastighed som er langsommere end 1/4 sekund skal du indstille ISO-følsomheden til 3200 eller mindre.

Relateret emne
ISO
EV
Automatisk fokusering
Manuel fokusering
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top