Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > EV

## EV

Du kan manuelt justere eksponeringen i 1/3 EV-trin i området fra –2,0 EV til +2,0 EV.

1. Tryk på jog-hjulet for at vælge EV-indstillingen.

1. Drej på jog-hjulet for at vælge den ønskede EV-indstilling.

Justering af eksponeringen for at få bedre billeder
A: Overeksponering (for meget lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lidt lys)

- Når det optagede billede er overeksponeret, skal [EV] justeres til minussiden.

- Når det optagede billede er undereksponeret, skal [EV] justeres til plussiden.

Bemærk

- Hvis du optager et motiv i ekstremt lyse eller mørke omgivelser, eller når du anvender blitzen, vil eksponeringsjusteringen muligvis ikke være effektiv.

Relateret emne
Brug af jog-hjulet
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top