Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af en optagetilstand for stillbilleder > Blændeprioriteret optagelse

## Blændeprioriteret optagelse

Du kan manuelt justere den mængde lys, som passerer gennem objektivet.

1. Indstil funktionsvælgeren til (Blændeprioriteret optagelse).

1. Tryk på jog-hjulet.

1. Drej derefter på jog-hjulet for at vælge blænden (F-værdien).

- Du kan vælge en blænde (F-værdi) fra F 2,8 til F 8,0. (Når du drejer W/T (zoom)-knappen hen mod T-siden, forøges den minimale blænde (F-værdi).)

- Lukkerhastigheden justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.

- Du kan indstille EV- eller ISO-indstillingen med jog-hjulet.

1. Optag med udløserknappen.

Bemærk

- Hvis den korrekte eksponering ikke opnås, efter du har foretaget indstillingerne, blinker indikatorerne for indstillingsværdien på skærmen, når udløserknappen trykkes halvvejs ned. Du kan godt optage under disse forhold, men vi anbefaler, at du justerer de blinkende værdier igen.

Om blændeprioriteringen
Jo lavere blænden (F-værdien) er, desto større er det hul, som lyset passerer igennem. Fokuseringsdybden formindskes, og alt undtagen genstande inden for et lille afstandsområde vil være ude af fokus. Dette er godt til portrætter osv.
Jo højere blænden (F-værdien) er, desto mindre er det hul, som lyset passerer igennem. Både genstande relativt tæt på og langt fra objektivet vil forekomme skarpe. Dette er godt for landskaber osv.
Relateret emne
Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande
Tilbage til top