Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Inden brug > Navne på dele og liste over ikoner der vises på skærmen > Liste over ikoner der vises på skærmen

## Liste over ikoner der vises på skærmen

Liste over ikoner for optagetilstande
Liste over ikoner for visningstilstande
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmbilledet med (Visningsindstilling) på kontrolknappen.

### Liste over ikoner for optagetilstande

Skærm | Beskrivelse
| Resterende batteri
| Advarsel om lavt batteriniveau
| Billedformat/panoramabilledformat/kvalitet
9 | Antallet af billeder, der kan optages (Dual Rec)
| Økotilstand
| Genkald hukommelse-tilstand
| Valg af motiv
| Optagetilstand
| Ikon for Scenegenkendelse
| Hvidbalance
| Hvidbalancejustering
| Billedeffekt
| Advarsel om vibration
| Lysmålermetode
| Reduktion af lukkede øjne
| Scenegenkendelse
| Overlejringsikon
| Optageinterval for serieoptagelse
| Niveauoptagelse
| Niveauindstilling
| Farvetilstand
| Farvemætning
| Kontrast
| Skarphed
| ND-filter (Internt ND-filter)
| Støjreduktion
| Indikator for følsomhed af smilregistrering
1.4 | Zoomskalering

Skærm | Beskrivelse
| Sporingsfokus
| AE/AF-lås
ISO400 | ISO-tal
| NR langsom udløser
125 | Lukkerhastighed
F3.5 | Blændeværdi
| ND-filter
| Vindstøjsreduktion
+2.0EV | Eksponeringsværdi
| AE-lås
| Indikator for AF-områdesøgerramme
| Manuelt fokus
| Fokus-bjælke

Skærm | Beskrivelse
| Optagemappe
96 | Antal billeder, der kan optages
| Bufferskrivning
OPTAG | Import af stillbilleder
100Min | Optagbar tid
| Optagemedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)
| Visning af Eye-Fi-tilstand
| Advarselsindikator vedrørende stillbilledoptagelse
| Optag GPS-log (kun DSC-HX200V)
| Retning (kun DSC-HX200V)
| GPS-trianguleringsstatus (kun DSC-HX200V)
| Blitztilstand
| Blitzniveau
C:32:00 | Selvdiagnosticeringsdisplay
| AF-lampe
| Rød-øje-reduktion
| Defokuseringseffekt
| Blitzen oplades

Skærm | Beskrivelse
| EVF/LCD-kontakt
| Flytilstand (kun DSC-HX200V)
| Selvudløser
| Registrering af ansigter
| Destination (kun DSC-HX200)
| Blød hud-effekt
| Mikrofon-ref.niveau (Mikrofonreferenceniveau)
| Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
| Advarsel om overophedning
| Skriv dato
| AF-områdesøgerramme
| Kryds til punktmåling
| Histogram
OPTAGER Standby | Optagelse af en film/Filmstandby
0:12 | Optagetid (m:s)
| Niveau

### Liste over ikoner for visningstilstande

Skærm | Beskrivelse
| Resterende batteri
| Advarsel om lavt batteriniveau
| Billedformat/panoramabilledformat/kvalitet
| Visningstilstand
| Økotilstand
| TransferJet-indstillinger
| 3D-billeder
| Serieoptagelsesbilleder
| Hovedbillede i serieoptagelsesgruppen
| Beskyt
| Udskriftsbestilling (DPOF)
| Afspilningszoom

Skærm | Beskrivelse
101-0012 | Mappe- og filnummer
2012-1-1 9:30 AM | Optaget dato/klokkeslæt for billedet, der gengives

Skærm | Beskrivelse
| Afspilningsmappe
12/12 | Billednummer/antal billeder, der er optaget i det valgte datoområde, mappe
| Afspilningsmedie (Hukommelseskort, intern hukommelse)
| Visning af Eye-Fi-tilstand
| Blitztilstand
| Lysmålermetode
| Hvidbalance
C:32:00 | Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO400 | ISO-tal

Skærm | Beskrivelse
500 | Lukkerhastighed
+2.0EV | Eksponeringsværdi
| ND-filter
F3.5 | Blændeværdi
| Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
| Advarsel om overophedning
| Afspilning
| Variabel afspilningshastighed
| Afspilningsbjælke
00:00:12 | Tæller
| EVF/LCD-kontakt
| Retning
| Flytilstand (kun DSC-HX200V)
| GPS-information
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Visning af breddegrad og længdegrad
| Histogram
| Lydstyrke

Tilbage til top