Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Manuelle Fokuskontrolle

## Manuelle Fokuskontrolle

Wenn Sie während der manuellen Fokussierung die Taste FOCUS drücken, wird die Anzeige um etwa das 7-fache vergrößert, so dass Sie den Fokus überprüfen können.

1. Stellen Sie den Zoom/Fokus-Schalter auf MF.

1. Drücken Sie die Taste FOCUS, um das Bild zu vergrößern.

Mit jedem Drücken der Taste FOCUS ändert sich der Zoomfaktor wie folgt:
Volle Anzeige ca. ×7 Volle Anzeige

1. Überprüfen und korrigieren Sie den Fokus.

1. Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.

Die manuelle Fokuskontrolle wird aufgehoben, wenn der Auslöser halb gedrückt wird.
Hinweise

- Verschlusszeit und Belichtungswerte können nicht geändert werden, wenn die manuelle Fokuskontrolle aktiviert ist. Unmittelbar vor der Aufnahme wird das Licht erneut gemessen, und die Belichtung wird festgelegt.

- Das Bild wird ohne Rücksicht auf die ermittelte Belichtung mit der korrekten Helligkeit angezeigt. Die Belichtungskorrektur zeigt sich nicht im angezeigten Bild, sondern im aufgenommenen Bild.

- Während die Anzeige vergrößert ist, können Sie fotografieren, indem Sie den Auslöser drücken, aber die Kamera zeichnet das ganze angezeigte Bild auf.

- Die Funktionen Gesichtserkennung und Lächelauslöser können nicht verwendet werden.

Zurück nach oben