Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > EV

## EV

Sie können die Belichtung manuell in 1/3-EV-Stufen innerhalb eines Bereichs von –2,0 EV bis +2,0 EV einstellen.

1. Drücken Sie das Jograd, um die EV-Einstellung auszuwählen.

1. Drehen Sie das Jograd, um die gewünschte EV-Einstellung auszuwählen.

Einstellen der Belichtung für besser aussehende Bilder
A: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)

- Falls das aufgenommene Bild überbelichtet ist, stellen Sie [EV] auf die Minus-Seite ein.

- Falls das aufgenommene Bild unterbelichtet ist, stellen Sie [EV] auf die Plus-Seite ein.

Hinweis

- Wenn Sie ein Motiv unter sehr hellen oder dunklen Bedingungen aufnehmen oder den Blitz benutzen, ist die Belichtungseinstellung eventuell unwirksam.

Verwandtes Thema
Verwendung des Jograds
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben