Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Standbild-Aufnahmemodus > Aufn. mit manueller Belichtung

## Aufn. mit manueller Belichtung

Sie können mit Ihrer bevorzugten Belichtung aufnehmen, indem Sie Verschlusszeit und Blendenwert manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Aufn. mit manueller Belichtung).

1. Drücken Sie das Jograd, um Verschlusszeit, Blende (F-Wert) oder ISO-Empfindlichkeit zu wählen.

- Bei jedem Drücken des Jograds ändert sich der einzustellende Posten.

- Um den Fokus manuell einzustellen, wählen Sie zuerst (Flexible-Spot-AF) oder (Manueller Fokus), und stellen Sie dann den Fokus ein.

1. Wählen Sie Verschlusszeit und Blendenwert (F-Wert) mit dem Jograd.

Jograd | Funktion
| Posten verschieben
| Einstellungen für Verschlusszeit, Blende (F-Wert) oder ISO-Empfindlichkeit

1. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

Einstellen von Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
Die Differenz zwischen den Einstellungen und der von der Kamera ermittelten korrekten Belichtung erscheint als EV-Wert auf dem Monitor.
A: Verschlusszeitwert
B: Blendenwert
C: EV

- 0 EV ist der Wert, der von der Kamera als optimal beurteilt wird.

- Bei Verschlusszeiten von einer Sekunde oder länger wird die Verschlusszeit mit [”], z. B. [1”], angezeigt.

- Wenn Sie eine längere Verschlusszeit wählen, ist die Verwendung eines Stativs zu empfehlen, um Verwackeln zu verhüten.

- Überschreitet die Verschlusszeit einen bestimmten Schwellenwert, so wird die Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückungsfunktion automatisch aktiviert, um Bildrauschen zu reduzieren, und erscheint auf dem Monitor.

- Wenn Sie längere Verschlusszeiten wählen, wird mehr Zeit für die Datenverarbeitung benötigt.

Hinweise

- Im Modus „Aufnahme mit manueller Belichtung“ ist die Wahl von [Auto] für [ISO] nicht möglich.

- Falls mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielt wird, blinken die Einstellwertanzeigen auf dem Monitor, wenn der Auslöser halb niedergedrückt wird. Sie können in diesem Zustand zwar fotografieren, aber es wird eine Neueinstellung der Belichtung empfohlen.

- Wird die ISO-Empfindlichkeit auf 4000 oder höher eingestellt, kann keine längere Verschlusszeit als 1/4 Sekunde benutzt werden. Um eine längere Verschlusszeit als 1/4 Sekunde zu benutzen, stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf 3200 oder weniger ein.

Verwandtes Thema
ISO
EV
Autofokus
Manuelle Fokussierung
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben