Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > ISO

## ISO

Damit können Sie die Lichtempfindlichkeit einstellen, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung, Programmautomatik oder [Fortgeschr. Sportaufnahme] in der Szenenwahl eingestellt ist.
Damit können Sie die Empfindlichkeit mithilfe der Steuertaste im Modus „Aufnahme mit manueller Belichtung“ einstellen. Im Filmmodus wird [ISO] auf [Auto] fixiert. Die Einstellungen können nicht geändert werden.

1. Drücken Sie das Jograd, um die ISO-Empfindlichkeit auszuwählen.

1. Drehen Sie das Jograd, um den gewünschten Wert auszuwählen.

| (Auto) | Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch eingestellt.
| /////// | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfe an dunklen Orten oder von bewegten Motiven reduzieren. Höhere ISO-Einstellungen als [ ISO4000] werden mithilfe von Klarbild-Technologie und Überlagerungs-Serienaufnahme erzielt.

Die ISO-Zahlen in der obigen Tabelle sind repräsentative Werte.
Durch Drehen des Jograds wird die ISO-Empfindlichkeit in Schritten von 1/3 wie folgt erhöht oder erniedrigt:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (empfohlener Belichtungsindex)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt helle Bilder selbst an dunklen Orten auf, während sie die Verschlusszeit verkürzt, um Unschärfe zu reduzieren.
Das Bild neigt jedoch zum Verrauschen.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler werden.
Hinweise

- Wird die ISO-Empfindlichkeit auf [ISO4000] oder höher eingestellt, dauert die Aufnahme eines Bilds länger, weil die Kamera das Bild überlagert. Der Blitz funktioniert bei diesen Einstellungen nicht.

- [Auto] kann nicht gewählt werden, wenn die Kamera auf Aufnahme mit manueller Belichtung eingestellt ist. [ISO 100] ist die Standardeinstellung.

- Bei Einstellung des Aufnahmemodus auf Serienaufnahme oder Belichtungsreihenaufnahme sind nur [Auto] und [ISO 100] bis [ISO 800] verfügbar.

Verwandtes Thema
Verwendung des Jograds
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben