Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Vor Gebrauch > Bezeichnungen der Teile und Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole > Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

## Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

Liste der Aufnahmemodussymbole
Liste der Wiedergabemodussymbole
Symbole werden auf dem Monitor angezeigt, um den Zustand der Kamera anzuzeigen.
Sie können die Monitoranzeige mit (Anzeige-Einstellung) an der Steuertaste ändern.

### Liste der Aufnahmemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität
9 | Anzahl der aufnehmbaren Bilder (Dual Rec)
| Eco-Modus
| Speicherabrufmodus
| Szenenwahl
| Aufnahmemodus
| Szenenerkennungssymbol
| Weißabgleich
| Weißabgleichverschiebung
| Bildeffekt
| Verwacklungswarnung
| Messmodus
| Anti-Blinzel
| Szenenerkennung
| Überlagerungssymbol
| Serienaufnahmeintervall
| Belichtungsreihenaufnahme
| Belichtungsreiheneinstellung
| Farbmodus
| Farbsättigung
| Kontrast
| Konturenschärfe
| ND-Filter (Interner ND-Filter)
| Rauschunterdrückung
| Lächelerkennungsempfindlichkeitsanzeige
1.4 | Zoomfaktor

Anzeige | Bedeutung
| Fokusnachführung
| AE/AF-Speicher
ISO400 | ISO-Nummer
| NR Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung
125 | Verschlusszeit
F3.5 | Blendenwert
| ND-Filter
| Windrauschunterdrückung
+2.0EV | Belichtungswert
| AE-Speicher
| Anzeige für AF-Messzonensucherrahmen
| Manuelle Fokussierung
| Entfernungseinstellbalken

Anzeige | Bedeutung
| Aufnahmeordner
96 | Restbildzahl
| Pufferschreiben
ERFASSEN | Importieren von Standbildern
100Min | Aufnahmezeit
| Aufnahmemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| Warnanzeige für Standbildaufnahme
| GPS-Log-AUFNAHME (nur DSC-HX200V)
| Richtung (nur DSC-HX200V)
| GPS-Triangulationsstatus (nur DSC-HX200V)
| Blitzmodus
| Blitzintensität
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
| AF-Hilfslicht
| Rote-Augen-Reduzierung
| Hintergrundunschärfe-Effekt
| Blitzladung

Anzeige | Bedeutung
| EVF/LCD-Schalter
| Flugzeug-Modus (nur DSC-HX200V)
| Selbstauslöser
| Gesichtserkennung
| Ziel (nur DSC-HX200)
| Soft Skin-Effekt
| Mik-Referenzpegel (Mikrofon-Referenzpegel)
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Überhitzungswarnung
| Datum schreiben
| AF-Messzonensucherrahmen
| Spotmessungs-Fadenkreuz
| Histogramm
AUFN Bereitschft | Filmaufnahme/Filmbereitschaft
0:12 | Aufnahmezeit (m:s)
| Pegel

### Liste der Wiedergabemodussymbole

Anzeige | Bedeutung
| Batterie-Restzeit
| Akku-Warnanzeige
| Bildgröße/Panorama-Bildgröße/Qualität
| Wiedergabemodus
| Eco-Modus
| TransferJet-Einstellungen
| 3D-Bilder
| Serienbilder
| Hauptbild in der Seriengruppe
| Schützen
| Druckauftrag (DPOF)
| Wiedergabezoom

Anzeige | Bedeutung
101-0012 | Ordner-Dateinummer
2012-1-1 9:30 AM | Aufnahmedatum/-uhrzeit des Wiedergabebilds

Anzeige | Bedeutung
| Wiedergabeordner
12/12 | Bildnummer/Anzahl der im ausgewählten Datumsbereich/Ordner aufgenommenen/enthaltenen Bilder
| Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
| Eye-Fi-Modusanzeige
| Blitzmodus
| Messmodus
| Weißabgleich
C:32:00 | Selbstdiagnose-Anzeige
ISO400 | ISO-Nummer

Anzeige | Bedeutung
500 | Verschlusszeit
+2.0EV | Belichtungswert
| ND-Filter
F3.5 | Blendenwert
| Datenbankdatei voll/Datenbankdateifehler
| Überhitzungswarnung
| Wiedergabe
| Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit
| Wiedergabebalken
00:00:12 | Zähler
| EVF/LCD-Schalter
| Richtung
| Flugzeug-Modus (nur DSC-HX200V)
| GPS-Information
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Breiten- und Längengradanzeige
| Histogramm
| Lautstärke

Zurück nach oben