Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Weißabgleich

## Weißabgleich

So fangen Sie die Grundfarbe Weiß im Modus [Ein-Tasten-Einst.] ein
Die Kamera passt die Farbtöne den Umlichtverhältnissen an. Benutzen Sie diese Funktion, wenn die Bildfarbe unnatürlich wirkt.

1. MENU (Weißabgleich) gewünschter Modus

| (Auto) | Die Kamera stellt den Weißabgleich automatisch ein, so dass die Farben natürlich wirken.
| (Tageslicht) | Anpassung an die Außenaufnahmebedingungen an einem sonnigen Tag, Aufnahmen von Abend- und Nachtszenen, Neonreklame, Feuerwerk usw.
| (Bewölkung) | Anpassung an Bewölkung oder Schattenbereiche.
| (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2) (Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3) | [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 1]: Anpassung an weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 2]: Anpassung an natürlich weißes Leuchtstofflampenlicht. [Leuchtstoffl. -Weißabgl. 3]: Anpassung an tageslichtweißes Leuchtstofflampenlicht.
| (Glühlampe) | Anpassung an Orte in Glühlampenlicht oder an helle Beleuchtung, wie z. B. in einem Fotostudio.
| (Blitz) | Anpassung an die Blitzbedingungen.
| (Ein-Tasten-Druck) | Stellt den Weißabgleich abhängig von der Lichtquelle ein. Benutzen Sie diesen Modus, wenn [Auto] und andere Einstellungen keine getreuen Farben liefern.
| (Ein-Tasten-Einst.) | Speichert die Grundfarbe Weiß, die im Modus [Ein-Tasten-Druck] verwendet wird. [Details]

Effekte der Beleuchtungsverhältnisse
Die Färbung des Motivs wird von den Beleuchtungsverhältnissen beeinflusst.
Die Farbtöne werden automatisch justiert, aber mithilfe der Weißabgleichfunktion können die Farbtöne auch manuell eingestellt werden.
Tageslicht (Weiß als Standard)
Bewölkt (Bläulich)
Leuchtstofflampen (Grünstich)
Glühlampen (Rötlich)
Hinweise

- Bei Blitzaufnahmen in einem anderen Modus als [Blitz] wird [Weißabgleich] auf [Auto] gesetzt.

- Wenn [Blitz] auf [Ein], [Langzeit-Synchro] oder [Rear-Slow-Synchro] eingestellt ist, kann der Weißabgleich nur auf [Auto], [Blitz], [Ein-Tasten-Druck] oder [Ein-Tasten-Einst.] eingestellt werden.

- [Ein-Tasten-Einst.] kann nicht gewählt werden, während der Blitz geladen wird.

### So fangen Sie die Grundfarbe Weiß im Modus [Ein-Tasten-Einst.] ein

1. Richten Sie die Kamera unter den gleichen Beleuchtungsverhältnissen wie für die spätere Aufnahme des Motivs auf ein weißes Objekt (z. B. ein Blatt Papier), das den ganzen Bildschirm ausfüllt.

1. MENU (Weißabgleich) [Ein-Tasten-Einst.] auf der Steuertaste

Der Bildschirm wird vorübergehend schwarz, und wenn der Weißabgleich eingestellt und gespeichert worden ist, erscheint der Aufnahmebildschirm wieder.
Hinweise

- Falls die Anzeige während der Aufnahme blinkt, ist der Weißabgleich entweder nicht eingestellt worden oder kann nicht eingestellt werden. Verwenden Sie die Weißabgleich-Automatik.

- Vermeiden Sie Schütteln oder Anstoßen der Kamera, während [Ein-Tasten-Einst.] durchgeführt wird.

- Wenn der Blitzmodus auf [Ein], [Langzeit-Synchro] oder [Rear-Slow-Synchro] eingestellt wird, wird der Weißabgleich den Bedingungen bei Blitzauslösung angepasst.

Verwandtes Thema
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben