Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Standbild-Aufnahmemodus > Programmautomatik

## Programmautomatik

Ermöglicht Aufnehmen mit automatisch eingestellter Belichtung (sowohl Verschlusszeit als auch Blendenwert). Sie haben außerdem die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen über das Menü auszuwählen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Programmautomatik).

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

### Programmverschiebung

Sie können die Blendenwert-(F-Wert)-Verschlusszeit-Kombination ändern, während die Belichtung unverändert bleibt, wenn der Blitz auf [Aus] eingestellt ist.

1. Drücken Sie das Jograd.

1. Drehen Sie das Jograd.

„“ auf dem Bildschirm wechselt zu „“, und der Aufnahmemodus wechselt zu Programmverschiebung.

1. Drehen Sie das Jograd, um die Blendenwert-(F-Wert)-Verschlusszeit-Kombination zu wählen.

Sie können den EV-Wert oder ISO-Wert mit dem Jograd einstellen.

1. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren.

Um die Programmverschiebung aufzuheben, drehen Sie das Jograd, so dass die Anzeige auf „“ zurückgestellt wird.
Hinweise

- Die Blendenwert-Verschlusszeit-Kombination kann nicht verstellt werden, wenn der Auslöser halb gedrückt gehalten wird.

- Je nach der Umgebungshelligkeit wird die Programmverschiebung eventuell nicht benutzt.

- Stellen Sie den Moduswahlknopf auf eine andere Position als „“, oder schalten Sie die Kamera aus, um die vorgenommene Einstellung aufzuheben.

- Wenn sich die Helligkeit ändert, ändern sich auch Blendenwert (F-Wert) und Verschlusszeit, während der Verschiebungsbetrag beibehalten wird.

- Durch eine Änderung der Blitzmodus-Einstellung wird die Programmverschiebung aufgehoben.

Verwandtes Thema
Verwendung des Jograds
Funktionen, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
MENU-Posten, die in manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind
Zurück nach oben