Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > EV

## EV

Μπορείτε να προσαρμόσετε την έκθεση χειροκίνητα σε βήματα 1/3 EV σε εύρος από –2,0 EV έως +2,0 EV.

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε τη ρύθμιση EV.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση EV.

Προσαρμογή της έκθεσης για εικόνες με καλύτερη εμφάνιση
A: Υπερέκθεση (πάρα πολύ φως)
B: Σωστή έκθεση
C: Υποέκθεση (πολύ λίγο φως)

- Όταν γίνει υπερέκθεση της εικόνας που λήφθηκε, ρυθμίστε το [EV] στην πλευρά με το σύμβολο αφαίρεσης.

- Όταν γίνει υποέκθεση της εικόνας που λήφθηκε, ρυθμίστε το [EV] στην πλευρά με το σύμβολο πρόσθεσης.

Παρατήρηση

- Αν φωτογραφίζετε ένα θέμα σε υπερβολικά φωτεινές ή σκοτεινές συνθήκες, ή όταν χρησιμοποιείτε φλας, η προσαρμογή της έκθεσης μπορεί να μην είναι αποτελεσματική.

Σχετικό θέμα
Χρήση του χειριστηρίου επιλογής
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή