Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης ακίνητων εικόνων > Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα

## Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την ποσότητα του φωτός που περνάει μέσα από το φακό.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Λήψη με προτεραιότητα το διάφραγμα).

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε διάφραγμα (τιμή F).

- Μπορείτε να επιλέξετε διάφραγμα (τιμή F) από F 2,8 έως F 8,0. (Όταν περιστρέψετε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά T, το ελάχιστο διάφραγμα (τιμή F) θα αυξηθεί.)

- Η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται αυτόματα από 1/2000 έως 8 δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση EV ή ISO με το χειριστήριο επιλογής.

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Παρατήρηση

- Αν δεν επιτευχθεί σωστή έκθεση αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας, οι ενδείξεις τιμής ρύθμισης στην οθόνη θα αναβοσβήνουν όταν πατήσετε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής. Μπορείτε να κάνετε λήψη σε αυτή την κατάσταση, αλλά συνιστάται να ρυθμίσετε ξανά τις τιμές φλας.

Πληροφορίες για την προτεραιότητα διαφράγματος
Όσο πιο μικρή είναι η τιμή του διαφράγματος (τιμή F), τόσο πιο μεγάλη θα είναι η οπή που επιτρέπει την είσοδο φωτός. Το βάθος εστίασης θα μειωθεί, και όλα τα αντικείμενα θα βρίσκονται εκτός εστίασης εκτός από τα αντικείμενα που βρίσκονται σε στενό εύρος απόστασης. Αυτή η λειτουργία είναι καλή για πορτραίτα, κτλ.
Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του διαφράγματος (τιμή F), τόσο πιο μικρή θα είναι η οπή που επιτρέπει την είσοδο φωτός. Τα αντικείμενα που βρίσκονται σχετικά κοντά και μακριά από το φακό θα εμφανίζονται ευκρινή. Αυτή η λειτουργία είναι καλή για τοπία, κτλ.
Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή