Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Χρήση των λειτουργιών λήψης > ISO

## ISO

Προσαρμόζει την ευαισθησία φωτεινότητας όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε Λήψη με χειροκίνητη έκθεση, Αυτόματο πρόγραμμα ή [Προηγμένη λήψη αθλητικών] στην Επιλογή σκηνικού.
Ρυθμίζει την ευαισθησία με το κουμπί ελέγχου σε λειτουργία λήψης με χειροκίνητη έκθεση. Σε λειτουργία ταινίας, το [ISO] είναι σταθερό σε [Αυτόματα]. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την ευαισθησία ISO.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή.

| (Αυτόματα) | Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.
| /////// | Μπορείτε να μειώσετε το θόλωμα των εικόνων σε σκοτεινούς χώρους ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα θέματα αν αυξήσετε την ευαισθησία ISO (επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό). Ρυθμίσεις ISO υψηλότερες από [ISO4000] επιτυγχάνονται με τη χρήση τεχνολογίας καθαρής εικόνας και λήψη ριπής υπέρθεσης.

Ο αριθμός ISO στον παραπάνω πίνακα είναι η αντιπροσωπευτική τιμή.
Εάν περιστρέψετε το χειριστήριο επιλογής θα αυξηθεί ή θα μειωθεί η ευαισθησία ISO κατά βήματα του 1/3 ως εξής:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Προσαρμογή ευαισθησίας ISO (Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
Η ευαισθησία ISO είναι μια διαβάθμιση ταχύτητας για τα μέσα εγγραφής που ενσωματώνει έναν αισθητήρα εικόνας που λαμβάνει φως. Ακόμη κι όταν η έκθεση είναι η ίδια, οι εικόνες διαφέρουν ανάλογα με την ευαισθησία ISO.
Υψηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια φωτεινή εικόνα ακόμα και σε σκοτεινούς χώρους ενώ αυξάνει την ταχύτητα κλείστρου για να μειωθεί η θολότητα.
Παρόλα αυτά, η εικόνα τείνει να βγαίνει συγκεχυμένη.
Χαμηλή ευαισθησία ISO
Εγγράφει μια πιο εξομαλυμένη εικόνα.
Παρόλα αυτά, όταν η έκθεση δεν είναι αρκετή, η εικόνα μπορεί να βγει πιο σκοτεινή.
Παρατηρήσεις

- Όταν η ευαισθησία ISO είναι [ISO4000] ή υψηλότερη, χρειάζεται λίγος χρόνος για την εγγραφή μιας εικόνας επειδή η κάμερα κάνει υπέρθεση της εικόνας. Το φλας δεν λειτουργεί με αυτές τις ρυθμίσεις.

- Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Αυτόματα] όταν η κάμερα είναι ρυθμισμένη σε λήψη με χειροκίνητη έκθεση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [ISO 100].

- Μπορείτε να επιλέξετε μόνο από [Αυτόματα], [ISO 100] έως [ISO 800] όταν η λειτουργία λήψης είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία λήψης ριπής ή λειτουργία λήψης με οριοθέτηση.

Σχετικό θέμα
Χρήση του χειριστηρίου επιλογής
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή