Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Ρυθμίσεις λήψης > Ζουμ καθ. εικόνας

## Ζουμ καθ. εικόνας

Κλίμακα συνολικού ζουμ όταν είναι επιλεγμένο το [Ζουμ καθ. εικόνας] (περιλαμβάνοντας το οπτικό ζουμ 30×)
Το [Ζουμ καθ. εικόνας] σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε την εικόνα με ποιότητα σχεδόν ίδια με την αρχική ποιότητα εικόνας κατά τη λήψη ακίνητων εικόνων.
Η κάμερα μεγεθύνει πρώτα τις εικόνες με την αρχική ποιότητα εικόνας ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος ακίνητης εικόνας.
Όταν το [Ζουμ καθ. εικόνας] είναι ρυθμισμένο σε [Ναι], η κάμερα αλλάζει αυτόματα σε [Ζουμ καθ. εικόνας] όταν γίνει υπέρβαση του εύρους ζουμ χωρίς αλλοίωση της αρχικής ποιότητας εικόνας.

1. Ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία λήψης.

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Ζουμ καθ. εικόνας] επιθυμητή λειτουργία

| Όχι | Δεν χρησιμοποιεί [Ζουμ καθ. εικόνας].
| Ναι | Μεγεθύνει τις εικόνες με ποιότητα σχεδόν ίδια με την αρχική ποιότητα εικόνας, ανάλογα με το μέγεθος εικόνας. Αλλάζει σε [Ζουμ καθ. εικόνας] εντός του εύρους όπου εμφανίζεται το .

Παρατηρήσεις

- Για να κάνετε ζουμ στις εικόνες εντός του εύρους όπου μπορεί να διατηρηθεί η αρχική ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε το [Ζουμ καθ. εικόνας] και το [Ψηφιακό ζουμ] σε [Όχι]. [Πληροφ.]

- Η λειτουργία [Ζουμ καθ. εικόνας] δεν ενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Σε λειτουργία ταινίας

- Στο [i-Ημικυκλικό Πανόραμα]

- Στο [Εφέ φωτογραφίας]

- Στο [Αποεστίαση φόντου]

- Όταν η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου είναι ενεργοποιημένη.

- Όταν το [Χρονοδιακόπτης] είναι ρυθμισμένο σε [Αυτοπορτραίτο ενός ατόμου], [Αυτοπορτραίτο δύο ατόμων] ή [Χρονοδιακόπτης: Συνεχής λήψη].

- Όταν το [Ρυθ. συν. λήψης/Χρονοδιακόπτ.] είναι ρυθμισμένο σε [Συνεχής λήψη].

- Όταν η λειτουργία (HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.) επιλέγεται στην επιλογή σκηνικού.

- Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου δεν ενεργοποιείται στο εύρος του [Ζουμ καθ. εικόνας].

### Κλίμακα συνολικού ζουμ όταν είναι επιλεγμένο το [Ζουμ καθ. εικόνας] (περιλαμβάνοντας το οπτικό ζουμ 30×)

Οι κλίμακες ζουμ που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος εικόνας.

Μέγεθος εικόνας | Συνολική κλίμακα ζουμ
18M | Περίπου 60×
10M | Περίπου 80×
5M | Περίπου 113×
VGA | Περίπου 459×
16:9(13M) | Περίπου 60×
16:9(2M) | Περίπου 153×

Πίσω στην κορυφή