Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ρυθμίσεις οριοθέτησης

## Ρυθμίσεις οριοθέτησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το είδος λήψης όταν το [Ρυθμίσεις συνεχούς λήψης] είναι ρυθμισμένο σε [Οριοθέτηση] ή [Χρονοδιακόπτης (Οριοθέτηση)]. Στη λειτουργία λήψης με οριοθέτηση, μπορείτε να εγγράψετε μια σειρά 3 εικόνων με αλλαγμένη τη ρύθμιση. Μπορείτε να επιλέξετε αργότερα την πιο κατάλληλη εικόνα.

1. MENU (Ρυθμίσεις οριοθέτησης) επιθυμητή λειτουργία

| (EXP±0.3) | Εγγράφει μια σειρά 3 εικόνων με την έκθεση να μεταβάλλεται με την παρακάτω σειρά: τυπική, σκοτεινή και φωτεινή. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του βήματος οριοθέτησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβολή της τιμής έκθεσης.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Ισορροπία λευκού) | Εγγράφει μια σειρά 3 εικόνων με την ισορροπία λευκού να μεταβάλλεται με την παρακάτω σειρά: τρέχων χρωματικός τόνος, προς το μπλε και προς το κόκκινο. Όταν ρυθμίσετε το [Ισορροπία λευκού] σε θέση διαφορετική από [Αυτόματα], ο χρωματικός τόνος μεταβάλλεται βάση της επιλεγμένης ισορροπίας λευκού.

Παρατήρηση

- Δεν είναι δυνατό να επιλέξετε [Ισορροπία λευκού] όταν το καντράν λειτουργιών είναι ρυθμισμένο σε (Επιλογή σκηνικού).

Σχετικό θέμα
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή