Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Toma con prioridad de la abertura

## Toma con prioridad de la abertura

Puede ajustar manualmente la cantidad de luz que pasa a través del objetivo.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma con prioridad de la abertura).

1. Pulse el dial Jog.

1. Gire el dial Jog para seleccionar la abertura (valor F).

- Puede seleccionar una abertura (valor F) de F 2,8 a F 8,0. (Cuando gire la palanca W/T (zoom) hacia el lado T, aumentará la abertura mínima (valor F).)

- La velocidad de obturación se ajustará automáticamente de 1/2 000 a 8 s (segundo).

- Puede establecer el ajuste EV o ISO con el dial Jog.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Nota

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de hacer los ajustes, los indicadores de valor de ajuste en la pantalla parpadearán cuando el botón del disparador sea pulsado hasta la mitad. Puede tomar imágenes en esta condición, pero le recomendamos que ajuste los valores de flash otra vez.

Acerca de la prioridad en la abertura
Cuanto menor sea la abertura (valor F), mayor será el orificio que deja pasar la luz. La profundidad del enfoque disminuirá, y todo excepto los objetos dentro de un estrecho margen de distancia quedarán desenfocados. Esto es bueno para retratos, etc.
Cuanto mayor sea la abertura (valor F), menor será el orificio que deja pasar la luz. Tanto los objetos relativamente cercanos como los que están lejos del objetivo aparecen nítidos. Esto es bueno para paisajes, etc.
Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio