Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > ISO

## ISO

Ajusta la sensibilidad luminosa cuando la cámara está ajustada a Toma con exposición manual, Programa automático o [Toma deportiva avanzada] en Selección escena.
Ajusta la sensibilidad utilizando el botón de control en modo Toma con exposición manual. En Modo película, [ISO] se fija a [Auto]. No se pueden cambiar los ajustes.

1. Pulse el dial Jog para seleccionar la sensibilidad ISO.

1. Gire el dial Jog para seleccionar el valor deseado.

| (Auto) | Establece la sensibilidad ISO automáticamente.
| /////// | Puede reducir el desenfoque de la imagen en lugares oscuros o con motivos que se mueven aumentando la sensibilidad ISO (seleccione un número más alto). Los ajustes ISO más altos que [ISO4000] se logran utilizando tecnología de imagen clara y tomas de ráfaga superpuestas.

El número ISO en la tabla de arriba es el valor representativo.
Al girar el dial Jog se aumenta o reduce la sensibilidad ISO en incrementos de 1/3 de la forma siguientes:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
Ajuste de la sensibilidad ISO (Índice de exposición recomendado)
La sensibilidad ISO es una clasificación de velocidad para soportes de grabación que llevan un sensor de imagen que recibe luz. Aun cuando la exposición sea igual, las imágenes variarán dependiendo de la sensibilidad ISO.
Sensibilidad ISO alta
Graba una imagen brillante incluso en lugares oscuros a la vez que aumenta la velocidad de obturación para reducir el desenfoque.
Sin embargo, la imagen tiende a alterarse.
Sensibilidad ISO baja
Graba una imagen de tonalidad más suave.
Sin embargo, cuando la exposición sea insuficiente, la imagen podrá volverse más oscura.
Notas

- Cuando la sensibilidad ISO sea [ISO4000] o más alta, llevará algún tiempo grabar una imagen porque la cámara superpone la imagen. El flash no funcionará con estos ajustes.

- No se puede seleccionar [Auto] cuando la cámara está ajustada a Toma con exposición manual. [ISO 100] es el ajuste predeterminado.

- Cuando el modo de toma está ajustado a modo ráfaga o toma con variación, solamente se puede seleccionar entre [Auto] e [ISO 100] a [ISO 800]

Tema relacionado
Utilización del dial Jog
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio