Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Enfoque automático

## Enfoque automático

Utilización del AF de punto flexible
Puede cambiar el método de enfoque. Utilice el menú cuando resulte difícil obtener el enfoque adecuado en el modo de enfoque automático.
AF significa “Enfoque automático”, una función que ajusta el enfoque automáticamente.
Aparece en la pantalla el cuadro del visor de rango AF seleccionado.

1. Ajuste el conmutador de zoom/enfoque a AF/ZOOM.

1. Pulse el botón FOCUS.

1. Seleccione el modo deseado del botón de control.

| (Multi AF) | Enfoca un motivo en todos los rangos del cuadro del visor automáticamente. Cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad en modo de toma de imagen fija, se visualizará un cuadro verde alrededor del área que está enfocada. Cuando la función Detección de cara está activada, el AF funciona con prioridad en caras.
| (AF centro) | Enfoca un motivo del centro del cuadro del visor automáticamente. Utilizándolo con la función de bloqueo AF, podrá componer la imagen de la forma que quiera.
| (AF de punto flexible) | Le permite mover el cuadro del visor de rango AF al punto deseado en la pantalla LCD y enfocar un motivo diminuto en un área limitada.

Notas

- Cuando utilice las funciones siguientes, el cuadro del visor de rango AF se inhabilitará y aparecerá en una línea de puntos. En este caso, la cámara responderá enfocando los motivos que se encuentran en el centro de la pantalla.

- Funciones de zoom distintas del zoom óptico

- Iluminador AF

- Cuando el modo de enfoque está ajustado a algo distinto de [Multi AF], no se puede utilizar la función Detección de cara.

- Si Enfoque seguido está activado, la cámara enfocará con prioridad al motivo que se va a seguir.

### Utilización del AF de punto flexible

Esto resulta útil cuando toma una imagen utilizando un trípode y el motivo no está en el centro del cuadro.

1. Pulse el botón de control para ajustar la posición del cuadro del visor de rango AF (A) donde quiere enfocar, después pulse .

El color del cuadro del visor de rango cambiará de amarillo a blanco.
Para reponer el ajuste, pulse en el centro otra vez. Puede ajustar la posición aproximada utilizando el dial Jog.
Nota

- Una vez que cambie el método de enfoque, el cuadro del visor de rango AF que ha ajustado se cancelará.

Tema relacionado
Enfoque seguido
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio