Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Calidad de película/Tamaño película

## Calidad de película/Tamaño película

Cuanto más grande sea el tamaño de la imagen de película, más alta será la calidad de imagen. Cuanto mayor sea la cantidad de datos usados por s (segundo) (velocidad de bits promedio), más alta será la calidad de imagen.
Seleccione un formato de grabación de película pulsando MENU (Ajustes) (Ajustes de Toma) [Formato de película] en modo de toma de imagen. [Detalles]
Si [Formato de película] está ajustado a [AVCHD], seleccione el tamaño de película en [Calidad de película], y si [Formato de película] está ajustado a [MP4], seleccione en [Tamaño película].

#### Calidad de película (formato de grabación: AVCHD)

1. MENU [Calidad de película] modo deseado

FX/FH/HQ:
Las películas tomadas se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 campos/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo entrelazado, con audio Dolby Digital, formato AVCHD.
PS:
Las películas tomadas se graban en formato AVCHD, a aproximadamente 60 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o 50 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio Dolby Digital, formato AVCHD.

| Calidad película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Toma en la calidad de imagen más alta de tamaño 1 920×1 080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Toma en una calidad de imagen alta de tamaño 1 920×1 080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Toma en una calidad de imagen estándar de tamaño 1 440×1 080 (50i/60i)

#### Tamaño de imagen de película (formato de grabación: MP4)

1. MENU [Tamaño película] tamaño deseado

Las películas tomadas se graban en formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 60i) o a aproximadamente 25 fotogramas/s (segundo) (para dispositivos compatibles con 1080 50i), en modo progresivo, con audio AAC, formato mp4.

| Tamaño de imagen de película | Velocidad de bits promedio | Descripción
| MP4 12M | 12 Mbps | Toma en tamaño 1 440×1 080
| MP4 6M | 6 Mbps | Toma en tamaño 1 280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Toma en tamaño VGA

Notas

- Cuando se selecciona el tamaño de imagen [MP4 3M], se obtiene una imagen de telefoto.

- Cuando cree discos AVCHD de películas grabadas en [AVC HD 28M (PS)] o [AVC HD 24M (FX)], llevará tiempo porque deberá convertirse la calidad de imagen. Para guardar películas [AVC HD 28M (PS)] o [AVC HD 24M (FX)] sin convertir la calidad de imagen, utilice discos Blu-ray.

Volver al principio