Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > ND-suodatin (sisäinen ND-suodatin)

## ND-suodatin (sisäinen ND-suodatin)

ND-suodatinta käyttämällä kameraan pääsevää valoa vähennetään noin 1/8, valotusaikaa pidennetään ja valotusta vähennetään. Näin saadaan erittäin tehokkaita kuvia esimerkiksi virtaavasta vedestä ja vesiputouksista.
ND-suodatinta voidaan käyttää, kun kameran asetuksena on (Ohjelmoitava autom.), (Valotusaika etusijalla -kuvaus), (Aukko etusijalla -kuvaus) tai (Käsivalotus-kuvaus).

1. MENU (sisäinen ND-suodatin) haluttu tila

| (Auto)* | ND-suodatin kytkeytyy päälle/pois automaattisesti kuvaustilan ja kirkkauden mukaan.
| (Pois) | ND-suodatinta ei käytetä.
| (Päällä) | ND-suodatinta käytetään aina.

* Jos vaihtoehtoa [Auto] ei voida valita, oletusarvo on [Pois].
Takaisin ylös