Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Haarukointiasetukset

## Haarukointiasetukset

Kuvaustyyppi voidaan asettaa, kun [Jatkuvan kuv. asetukset] -valintana on [Haarukointi] tai [Itselaukaisin (haarukointi)]. Haarukointikuvaustilassa voit ottaa 3 kuvan sarjan eri asetuksilla. Voit valita sopivimman kuvan jälkeenpäin.

1. MENU (Haarukointiasetukset) haluttu tila

| (EXP±0.3) | Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotus muuttuu seuraavassa järjestyksessä: Normaali, tumma ja kirkas. Mitä suurempi haarukointivälin arvo, sitä suurempi valotusarvon muutos.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Valkotasap.) | Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valkotasapaino muuttuu seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy, kohti sinistä ja kohti punaista. Jos [Valkotasap.]-asetukseksi valitaan muu kuin [Auto], värisävy siirtyy valitun valkotasapainon mukaan.

Huomaa

- [Valkotasap.]-asetusta ei voi valita, jos tilapyörällä on valittu (Kamera-asetuksen valinta).

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös