Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > ISO

## ISO

Säätää valoisuusherkkyyttä, kun kameran valotusohjelmaksi on valittu Käsivalotus-kuvaus, Ohjelmoitava automaattinen tai [Edistynyt urheilukuvaus].
Säätää herkkyyttä ohjauspainikkeen avulla käsivalotuskuvaustilassa. Videotilassa [ISO]-asetukseksi on lukittu [Auto]. Asetusta ei voi muuttaa.

1. Valitse ISO-herkkyys painamalla rullanäppäintä.

1. Valitse haluamasi arvo kääntämällä rullanäppäintä.

| (Auto) | Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
| /////// | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero). Suurempia ISO-asetuksia kuin [ISO4000] saavutetaan käyttämällä selk. kuv. tekniikkaa ja kerrostussarjakuvausta.

Yllä olevan taulukon ISO-arvo on kuvaava arvo.
Rullanäppäimen kääntäminen lisää tai vähentää ISO-herkkyyttä 1/3:n portain seuraavasti:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO12800
ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.
Suuri ISO-herkkyys
Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Huomautuksia

- Jos ISO-asetuksena on [ISO4000] tai korkeampi, kuvan tallentaminen kestää hetken, koska kamera kerrostaa kuvan. Salamavalo ei toimi näiden asetusten kanssa.

- Vaihtoehtoa [Auto] ei voida valita, kun kamera on Käsivalotuskuvaus-tilassa. [ISO 100] on oletusasetus.

- Jos on valittu sarja- tai haarukointikuvaustila, valittavana ovat vain [Auto] ja [ISO 100] – [ISO 800].

Liittyvä aihe
Rullanäppäimen käyttäminen
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös