Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Videon laatu/Videon koko

## Videon laatu/Videon koko

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi kuvanlaatu on.
Valitse videotallennusmuoto painamalla kuvaustilassa MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Videomuoto]. [Tietoja]
Jos [Videomuoto]-asetuksena on [AVCHD], valitse videon koko kohdasta [Videon laatu], ja jos [Videomuoto]-asetuksena on [MP4], valitse se kohdasta [Videon koko].

#### Videolaatu (tallennusmuoto: AVCHD)

1. MENU [Videon laatu] haluttu tila

FX/FH/HQ:
Kuvatut videot tallennetaan AVCHD-muodossa, noin 60 kenttää/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), lomitettu tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.
PS:
Kuvatut videot tallennetaan AVCHD-muodossa, noin 60 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.

| Videolaatu | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Kuvaa vakiokuvanlaadulla koossa 1440×1080 (50i/60i)

#### Videon kuvakoko (tallennusmuoto: MP4)

1. MENU [Videon koko] haluttu koko

Kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

| Videon kuvakoko | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| MP4 12M | 12 Mb/s | Kuvaa koossa 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Kuvaa koossa 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Tuloksena on telekuva, jos valitaan [MP4 3M] -kuvakoko.

- Kun luodaan AVCHD-levyjä videoista, jotka on tallennettu muodossa [AVC HD 28M (PS)] tai [AVC HD 24M (FX)], luominen kestää jonkin aikaa, sillä kuvanlaatu täytyy muuntaa. Jos haluat tallentaa [AVC HD 28M (PS)]- tai [AVC HD 24M (FX)] -videoita ilman kuvanlaadun muuntamista, käytä Blu-ray-levyjä.

Takaisin ylös