Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Aukko etusijalla -kuvaus

## Aukko etusijalla -kuvaus

Voit säätää objektiivin läpi pääsevän valon määrää käsin.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Aukko etusijalla -kuvaus).

1. Paina rullanäppäintä.

1. Valitse aukko (F-arvo) kääntämällä rullanäppäintä.

- Aukoksi (F-arvoksi) voidaan valita F2.8–F8.0. (Kun W/T (zoom) -vipua käännetään T-suuntaan, minimiaukko (F-arvo) suurenee.)

- Valotusajaksi säädetään automaattisesti 1/2000 – 8 sekuntia.

- EV- tai ISO-asetus voidaan tehdä käyttämällä rullanäppäintä.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Huomaa

- Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää vilkkuvat arvot uudelleen.

Tietoja aukon ensisijaisuudesta
Mitä pienempi aukko (F-arvo), sitä suurempi reikä, josta valo pääsee läpi. Terävyysalue pienenee, ja kaikki kapealla etäisyysalueella olevia kohteita lukuun ottamatta on epäterävää. Tämä sopii hyvin muotokuville yms.
Mitä suurempi aukko (F-arvo), sitä pienempi reikä, josta valo pääsee läpi. Sekä lähellä objektiivia olevat kohteet että siitä kaukana olevat kohteet näyttävät teräviltä. Tämä sopii hyvin maisemakuville yms.
Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös