Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Voit muuttaa ruutunäyttöä käyttämällä kohtaa (Näytön asetus) ohjauspainikkeessa.

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu
9 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä (Dual Rec)
| Eco-tila
| Muistihakutila
| Valotusohjelma
| Kuvaustila
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Valkotasapaino
| Valkotasapainon muutto
| Kuvatehoste
| Tärinävaroitus
| Mittaustila
| Suljettujen silmien esto
| Valotuksen tunnistus
| Kerrostuskuvake
| Sarjakuvausväli
| Haarukointi
| Haarukointiasetukset
| Väritila
| Värikylläisyys
| Kontrasti
| Terävyys
| ND-suodatin (sisäinen ND-suodatin)
| Kohinan vähennys
| Hymyntunnistuksen herkkyyden ilmaisin
1.4 | Zoomaussuhde

Näyttö | Selitys
| Seurantatarkennus
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-arvo
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F3.5 | Aukon arvo
| ND-suodatin
| Tuulen äänen vaimennus
+2.0EV | Valotusarvo
| AE-lukko
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
| Käsitarkennus
| Tarkennuspalkki

Näyttö | Selitys
| Tallennuskansio
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
| Puskurikirjoitus
SIEPPAA | Valokuvien tuominen
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilanäyttö
| Valokuvan tallentamiseen liittyvä varoitusilmaisin
| GPS-lokin tallennus (vain DSC-HX200V)
| Suunta (vain DSC-HX200V)
| GPS-kolmiomittauksen tila (vain DSC-HX200V)
| Salamatila
| Salamavalon taso
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| AF-apuvalo
| Punasilmäisyyden esto
| Epätarkkuustehoste
| Salama latautuu

Näyttö | Selitys
| EVF/LCD-kytkin
| Lentokonetila (vain DSC-HX200V)
| Itselaukaisin
| Kasvontunnistus
| Määränpää (vain DSC-HX200)
| Pehmeä iho -tehoste
| Micref Level (mikrofonin viitetaso)
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe
| Ylikuumenemisvaroitus
| Kirjoituspäivämäärä
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko
| Histogrammi
KUVAUS Valmis | Videon tallennus/videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)
| Taso

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu
| Katselutila
| Eco-tila
| TransferJet-asetukset
| 3D-kuvat
| Sarjakuvat
| Sarjaryhmän pääkuva
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Toistozoom

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2012-1-1 9:30 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika

Näyttö | Selitys
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero/valitulla päivämääräalueella tai valitussa kansiossa tallennettujen kuvien määrä
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilanäyttö
| Salamatila
| Mittaustila
| Valkotasapaino
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
ISO400 | ISO-arvo

Näyttö | Selitys
500 | Valotusaika
+2.0EV | Valotusarvo
| ND-suodatin
F3.5 | Aukon arvo
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe
| Ylikuumenemisvaroitus
| Toisto
| Muuttuvanopeuksinen toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| EVF/LCD-kytkin
| Suunta
| Lentokonetila (vain DSC-HX200V)
| GPS-tiedot
35˚37´32˝N 139˚44´31˝E | Leveys- ja pituusasteen näyttö
| Histogrammi
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös