Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Valotusaika etusijalla -kuvaus

## Valotusaika etusijalla -kuvaus

Voit ottaa valokuvia säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Valotusaika etusijalla -kuvaus).

1. Paina rullanäppäintä.

1. Valitse valotusajan arvo kääntämällä rullanäppäintä.

- Voit valita valotusajaksi 1/4000–30 sekuntia.

- EV- tai ISO-asetus voidaan tehdä käyttämällä rullanäppäintä.

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Huomautuksia

- Kun valotusaika on lyhyt, salamavalon määrä ei ehkä riitä, vaikka salama laukaistaisiin.

- Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää vilkkuvat arvot uudelleen.

- Jos ISO-herkkyydeksi asetetaan 4000 tai korkeampi, et voi käyttää yli 1/4 sekunnin pituista valotusaikaa. Jos haluat käyttää yli 1/4 sekunnin valotusaikaa, aseta ISO-herkkyydeksi enintään 3200.

Valotusajan asetusalue
Noin ×1,3
Noin ×30

- Kun valotusaika on yksi sekunti tai enemmän, se osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi 1”.

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

- Jos valotusaika ylittää tietyn ajan, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan kohinan vähentämiseksi ja näkyy näytössä.

Tietoja valotusajasta
Kun valotusaikaa lyhennetään, liikkuvat kohteet, kuten juoksevat ihmiset, autot tai roiskuva vesi, näyttävät pysähtyneiltä.
Kun valotusaikaa pidennetään, liikkuvien kohteiden, kuten joen virtauksen, jäljet tulevat näkyviin. Voit kuvata luonnollisempia toimintakuvia.
Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös