Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > EV

## EV

Voit säätää valotusta manuaalisesti 1/3 EV:n portain alueella –2,0 EV – +2,0 EV.

1. Valitse EV-asetus painamalla rullanäppäintä.

1. Valitse haluamasi EV-asetus kääntämällä rullanäppäintä.

Valotuksen säätäminen paremman näköisiä kuvia varten
A: Ylivalotus (liian paljon valoa)
B: Oikea valotus
C: Alivalotus (liian vähän valoa)

- Jos otettu kuva on ylivalottunut, säädä [EV]-arvoa miinuspuolelle.

- Jos otettu kuva on alivalottunut, säädä [EV]-arvoa pluspuolelle.

Huomaa

- Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö ei ehkä ole tehokas.

Liittyvä aihe
Rullanäppäimen käyttäminen
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös